.ALIASES
R_R4            R4(1=RESET_PIN 2=BODEIN ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4478@ANALOG.R.Normal(chips)
R_R5            R5(1=BODEOUT 2=BODEIN ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4546@ANALOG.R.Normal(chips)
X_C6            C6(IN=BODEOUT OUT=0 ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4030@TPS61256B_TRANS.CESR_0.Normal(chips)
C_C3            C3(1=VIN_PIN 2=0 ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS3730@ANALOG.C.Normal(chips)
C_C4            C4(1=VIN_PIN 2=0 ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS3714@ANALOG.C.Normal(chips)
V_V6            V6(+=BODEOUT -=BODEIN ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4983@SOURCE.VSIN.Normal(chips)
X_C5            C5(IN=BODEOUT OUT=0 ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS3998@TPS61256B_TRANS.CESR_0.Normal(chips)
X_U1            U1(AGND=0 BIAS=BODEIN CBOOT=CBOOT_PIN EN_SYNC=EN_PIN FB=FB PGND1=0 PGND2=0 RBOOT=RBOOT_PIN RESET_N=RESET_PIN
+RT=RT_MODE SW=SW VCC=VCC_PIN VIN1=VIN_PIN VIN2=VIN_PIN ) CN
+@LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS3604@LM61460AFS-Q1RJR_TRANS.LM61460AFSQRJRTQ.Normal(chips)
R_R3            R3(1=RT_MODE 2=0 ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4260@ANALOG.R.Normal(chips)
R_R7            R7(1=BODEIN 2=FB ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4602@ANALOG.R.Normal(chips)
C_C16           C16(1=N04804 2=FB ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4738@ANALOG.C.Normal(chips)
R_R8            R8(1=0 2=FB ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4688@ANALOG.R.Normal(chips)
R_R9            R9(1=BODEIN 2=N04804 ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4756@ANALOG.R.Normal(chips)
X_C11           C11(IN=BODEOUT OUT=0 ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4190@TPS61256B_TRANS.CESR_0.Normal(chips)
C_C13           C13(1=CBOOT_PIN 2=SW ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4282@ANALOG.C.Normal(chips)
X_C10           C10(IN=BODEOUT OUT=0 ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4158@TPS61256B_TRANS.CESR_0.Normal(chips)
C_C1            C1(1=VIN_PIN 2=0 ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS3792@ANALOG.C.Normal(chips)
R_RLOAD          RLOAD(1=BODEOUT 2=0 ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS3962@ANALOG.R.Normal(chips)
X_C9            C9(IN=BODEOUT OUT=0 ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4126@TPS61256B_TRANS.CESR_0.Normal(chips)
X_C8            C8(IN=BODEOUT OUT=0 ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4094@TPS61256B_TRANS.CESR_0.Normal(chips)
R_R10           R10(1=EN_PIN 2=VIN_PIN ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS3692@ANALOG.R.Normal(chips)
X_L1            L1(IN=SW OUT=BODEOUT ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4318@LMR14010A_TRANS.LDCR_0.Normal(chips)
C_C2            C2(1=VIN_PIN 2=0 ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS3676@ANALOG.C.Normal(chips)
X_C7            C7(IN=BODEOUT OUT=0 ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4062@TPS61256B_TRANS.CESR_0.Normal(chips)
C_C14           C14(1=BODEIN 2=0 ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4528@ANALOG.C.Normal(chips)
R_R13           R13(1=0 2=EN_PIN ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4222@ANALOG.R.Normal(chips)
C_C15           C15(1=VCC_PIN 2=0 ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS4664@ANALOG.C.Normal(chips)
V_V5            V5(+=VIN_PIN -=0 ) CN @LM61460AFS-Q1_TRANS.Bode_Plot(sch_1):INS8156@SOURCE.VPULSE.Normal(chips)
_    _(VOUT=BODEIN)
_    _(BodeIn=BODEIN)
_    _(BodeOut=BODEOUT)
_    _(CBOOT_PIN=CBOOT_PIN)
_    _(EN_PIN=EN_PIN)
_    _(FB=FB)
_    _(RBOOT_PIN=RBOOT_PIN)
_    _(RESET_PIN=RESET_PIN)
_    _(RT_MODE=RT_MODE)
_    _(SW=SW)
_    _(VCC_PIN=VCC_PIN)
_    _(VIN_PIN=VIN_PIN)
.ENDALIASES
