.ALIASES
R_R5            R5(1=RDY 2=VCC ) CN @UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16764445@ANALOG.R.Normal(chips)
C_C2            C2(1=0 2=VDD ) CN @UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16764273@ANALOG.C.Normal(chips)
V_V7            V7(+=VCC -=0 ) CN @UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16764257@SOURCE.VPWL.Normal(chips)
V_V2            V2(+=IN+ -=0 ) CN @UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16764401@SOURCE.VPULSE.Normal(chips)
R_R3            R3(1=FLTB 2=VCC ) CN @UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16764545@ANALOG.R.Normal(chips)
R_R8            R8(1=OC 2=0 ) CN @UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16764467@ANALOG.R.Normal(chips)
V_V8            V8(+=VDD -=0 ) CN @UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16764239@SOURCE.VPWL.Normal(chips)
V_V11           V11(+=AIN -=0 ) CN @UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16764873@SOURCE.VDC.Normal(chips)
R_R14           R14(1=0 2=APWM ) CN @UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16766143@ANALOG.R.Normal(chips)
V_V5            V5(+=N16766688 -=0 ) CN @UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16766690@SOURCE.VPWL.Normal(chips)
R_R10           R10(1=N16768107 2=N16768051 ) CN @UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16768063@ANALOG.R.Normal(chips)
R_R12           R12(1=OUTL 2=N16768175 ) CN @UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16768199@ANALOG.R.Normal(chips)
V_V6            V6(+=N16768051 -=0 ) CN @UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16768083@SOURCE.VDC.Normal(chips)
R_R13           R13(1=OUTH 2=N16768175 ) CN @UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16768111@ANALOG.R.Normal(chips)
C_C3            C3(1=N16768175 2=0 ) CN @UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16768259@ANALOG.C.Normal(chips)
Z_Z1            Z1(C=N16768107 G=N16768175 E=0 ) CN @UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16768131@IXGA8N100.IXGA8N100.Normal(chips)
C_C4            C4(1=VCC 2=0 ) CN @UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16770379@ANALOG.C.Normal(chips)
C_C5            C5(1=VCC 2=0 ) CN @UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16770405@ANALOG.C.Normal(chips)
X_U1            U1(RDY=RDY IN+=IN+ IN-=0 OUTH=OUTH OUTL=OUTL OC=OC RST_EN_N=N16766688 AIN=AIN APWM=APWM CLMPE=N16768175 COM=0
+VCC=VCC VDD=VDD VEE=0 FLT_N=FLTB GND=0 ) CN
+@UCC21710.EVM_switching_tb(sch_1):INS16773638@UCC21710-Q1DW_TRANS.UCC21710_TRANS.Normal(chips)
_    _(IN-=0)
_    _(AIN=AIN)
_    _(APWM=APWM)
_    _(FLTB=FLTB)
_    _(IN+=IN+)
_    _(OC=OC)
_    _(OUTH=OUTH)
_    _(OUTL=OUTL)
_    _(RDY=RDY)
_    _(VCC=VCC)
_    _(VDD=VDD)
.ENDALIASES
