|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. B在占空比为100%时,电机可以转动,但是在PWM调速时电机停止不动。 2. A是之前做好的；B是在A的基础上更换了单片机(同型号数据容量更大) 3. A和B8701P这部分电路并未变动。 | | | |
| **测试点** | **之前OK的挂电机前(A)** | **之前OK的挂电机(A)** | **更换单片机后未挂电机(B)** | **更换单片机后挂电机(B)** |
| **IN2** | C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\webwxgetmsgimg (3).jpg | C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\webwxgetmsgimg (3).jpg | C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\webwxgetmsgimg.jpg | C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\webwxgetmsgimg.jpg |
| **SH1** |  | webwxgetmsgimg.jpg |  | webwxgetmsgimg.jpg |
| **GL1** | C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\webwxgetmsgimg (2).jpg | webwxgetmsgimg (1).jpg | webwxgetmsgimg (1) | webwxgetmsgimg (1).jpg |
| **SH2** | F:\iRest\Work\Y18\PRo\webwxgetmsgimg (1).jpg | webwxgetmsgimg (2).jpg | webwxgetmsgimg (2) | webwxgetmsgimg (2).jpg |
| **GH1** |  | webwxgetmsgimg (3).jpg |  | webwxgetmsgimg (3).jpg |
| **GH2** | C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\webwxgetmsgimg.jpg | webwxgetmsgimg (4).jpg | webwxgetmsgimg (3) | webwxgetmsgimg (4).jpg |
|  | webwxgetmsgimg (5).jpg | | webwxgetmsgimg (6).jpg | |

20190328