;Device = LMK05X18 PG1.0
;Matlab Version = 1.0
;VCO1_CLK = 2.500000000000e+09
;XO1_CLK = 4.800480000000e+07
;DPLL1_BW3DB = 9.937096667056e+01
;DPLL1_BW3DB_ACT = 1.012912888761e+02
;DPLL1_BW3DB_FL1_ACT = 3.034930821135e+01
;DPLL1_BW3DB_FL2_ACT = 0.000000000000e+00
;Tr  Fn Attenuation @ 100 = -3.02917 dB
;Err Fn Attenuation @ 1 = -42.9943 dB
;DPLL1_TDC_CLK = 2.500000000000e+07
;REF1_DPLL1 = 2.500000000000e+07
;REF2_DPLL1 = 2.500000000000e+07
dpll1_ref_den[39:0] = 0xffffffffff
dpll1_ref_num[39:0] = 0xaaaaaaaaaa
dpll1_ref_decimation[4:0] = 0xa
dpll1_ref_dither[1:0] = 0x0
dpll1_ref_fb_pre_div[3:0] = 0x1
dpll1_ref_fb_div[29:0] = 0x10
dpll1_ref_filt_gain[5:0] = 0x0
dpll1_ref_filt_gain_fl1_[5:0] = 0x0
dpll1_ref_filt_gain_fl2_[5:0] = 0x0
dpll1_ref_filt_scalar[9:0] = 0x214
dpll1_ref_loop_gain[4:0] = 0xe
dpll1_ref_loop_gain_fl1_[4:0] = 0xc
dpll1_ref_loop_gain_fl2_[4:0] = 0xe
dpll1_ref_lpf0_gain[4:0] = 0x9
dpll1_ref_lpf0_gain_fl1_[4:0] = 0x8
dpll1_ref_lpf0_gain_fl2_[4:0] = 0x9
dpll1_ref_lpf1_gain[4:0] = 0x7
dpll1_ref_lpf1_gain_fl1_[4:0] = 0xd
dpll1_ref_lpf1_gain_fl2_[4:0] = 0x7
dpll1_ref_quant[5:0] = 0x8
dpll1_ref_quant_fl1_[5:0] = 0xc
dpll1_ref_quant_fl2_[5:0] = 0x8
dpll1_ref_loopfilt_clk_div[3:0] = 0xa
dpll1_ref_lpf0_gain2_fl[4:0] = 0x8
dpll1_ref_lpf1_gain2_fl[4:0] = 0x8
dpll1_ref_tmr_fl1_[9:0] = 0x230
dpll1_ref_tmr_fl2_[9:0] = 0xee
dpll1_ref_mashseed[1:0] = 0x1
dpll1_ref_order[2:0] = 0x3
dpll1_ref0_auto_prty[2:0] = 0x1
dpll1_ref0_rdiv[15:0] = 0x1
dpll1_ref1_auto_prty[2:0] = 0x2
dpll1_ref1_rdiv[15:0] = 0x1
dpll1_ref_hist_en = 0x1
dpll1_ref_hist_hold = 0x1
dpll1_ref_histcnt[4:0] = 0x18
dpll1_ref_histdly[30:0] = 0x1
dpll1_ref_hist_intmd[3:0] = 0x8
dpll1_tuning_free_run[37:0] = 0x0
pll1_order[2:0] = 0x3
pll1_ndiv[11:0] = 0x34
pll1_num[39:0] = 0x140008bcbd
dpll1_ref_cycslip_offset[32:0] = 0xc8

