(1)  I changed the myData Code
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if (ade == NULL) {
Display_printf(dispHandle, 6, 0, "Error initializing ADC channel 0\n");
while (1);

i

while (1) {

/* Pend on semaphore, tmpli6sen */
Semaphore_pend(adcSem, BIOS_WAIT_FOREVER) ;

/* Blocking mode conversion */
ADC_convert(adc, SadcValue);
myDatatl;

Display_printf(dispHandle, 6, 6, "ADC value: %d\n", mybata);




(2)Terminal Value
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(3)Expressions Value
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(4)Smart phone Value
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CUSTOM CHARACTERISTIC ®

UUID: FOOOAA01-0451-4000-
B000-000000000000
Properties: READ

Value:

Hex: 0x0A000000





