Address	CH	Bit Field
00	ID	AAB000CC
01	CONFIG1	A0000BBB
02	CONFIG2	1ABCD0EF
03	LOFF	AAA1BB0C
04	CH1SET	ABBBCCCC
05	CH2SET	ABBBCCCC
06	RLD_SENS	AABCDEFG
07	LOFF_SENS	00ABCDEF
08	LOFF_STAT	0A0BCDEF
09	RESP1	ABCCCC1D
0A	RESP2	A0000BC1
0B	GPIO	0000ABCD
