;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Example using CIProbe for voltage/current/power
; 14 Aug 19 - Richard Woodruff - Create.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

cip                               ; display probe settings
;cip.CONFIG.CHANNEL.cip.V0.ON     ; voltage channel 0 is enable
;cip.CONFIG.CHANNEL.cip.I0.0.010  ; differential current with a .015 ohm shunt
;cip.CONFIG.CHANNEL.cip.I0.on     ; enable channel
;cip.CONFIG.CHANNEL.cip.p0.on     ; enable power channel (math v0*i0)

; load up saved data & ADC config
CIProbe.LOAD ciprobe.ad /Config

; list and draw it
CIProbe.List
CIprobe.Draw

