client_evmc6670.out
-a
-boot
-e _c_int00
-order L

ROMS
{
   ROM1:  org = 0x0C000000, length = 0x100000, memwidth = 32, romwidth = 32
          files = { client.btbl }
          
}          
          
          
          