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      V12.2版本 从memory导出数据设置
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V12.2版本数据
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V21.0 CCStudio IDE  导出memory设置
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      Swap 16bit导出来的数据
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不加swap设置导出的数据

问题描述：
1. 旧版本在debug界面导出来的mamory数据可以选择16bit的长度，
新版本CCStudio IDE 里面无法设置16bit长度，默认是8bit数据长度。如何设置是新版本CCStudio IDE 导出来的memory数据和旧版本的一致，（16bit宽度，swap Bytes不使能）
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