## f_lseek

ファイルのR/Wポインタを移動します。

    FRESULT f_lseek (
      FIL* FileObject,   /* ファイル・オブジェクト構造体へのポインタ */
      DWORD Offset       /* 移動先オフセット */
    );

#### 引数

FileObject
  対象となるファイル・オブジェクト構造体へのポインタを指定します。
Offset
  移動先のオフセット（R/Wポインタ）値。ファイル先頭からのオフセットをバイト単位で指定します。

#### 戻り値

FR_OK (0)
  正常終了。
FR_RW_ERROR
  ディスク・エラーまたは内部エラーによる失敗。
FR_NOT_READY
  メディアがセットされていないなど、ディスク・ドライブが動作不能状態。
FR_INVALID_OBJECT
  無効なファイル・オブジェクト。

#### 解説

ファイルR/Wポインタ(ファイル・オブジェクト内のfptrメンバで、次に読み出し・書き込みされるバイトのオフセットを示す)を移動します。オフセットの原点はファイル先頭からです。書き込みモードでファイル・サイズより大きな値を指定すると、そこまでファイルが拡張され、拡張された部分のデータは未定義となります。大容量データを遅延無く高速に書き込みたいときは、予めこの関数で必要なサイズまでファイルを拡張しておくと良いです。f_lseek関数が正常終了したあとは、ファイルR/Wポインタが正しく移動したかfptrをチェックするべきです。ファイルR/Wポインタが指定より小さいときは、次の原因が考えられます。

- 非書き込みモードのため、ファイル・サイズでクリップされた。
- ファイル拡張中にディスクが満杯になった。
- FAT構造にエラーがある。

_FS_MINIMIZE >= 3ではこの関数はサポートされません。

#### 使用例

        // ファイル・オフセット5000へ移動
        res = f_lseek(&file, 5000);

        // 3000バイト進める
        res = f_lseek(&file, file.fptr + 3000);

        // 2000バイト戻す(オーバーフローに注意)
        res = f_lseek(&file, file.fptr - 2000);

        // ファイル追記の準備
        res = f_lseek(&file, file.fsize);

#### 参照

`f_open, FIL`

戻る