## disk_write

ディスクにデータを書き込みます。

    DRESULT disk_write (
      BYTE Drive,          /* 物理ドライブ番号 */
      const BYTE* Buffer,  /* 書き込むデータへのポインタ */
      DWORD SectorNumber,  /* 書き込み開始セクタ番号 */
      BYTE SectorCount     /* 書き込みセクタ数 */
    );

#### 引数

Drive
  物理ドライブ番号(0-9)を指定します。
Buffer
  ディスクに書き込むデータを指定します。
SectorNumber
  書き込みを開始するセクタ番号。LBAで指定します。
SectorCount
  書き込むセクタ数。 1〜255で設定します。

#### 戻り値

RES_OK (0)
  正常終了。
RES_ERROR
  書き込み中にエラーが発生した。
RES_WRPRT
  ディスクが書き込み禁止状態。
RES_PARERR
  パラメータが不正。
RES_NOTRDY
  ドライブが動作可能状態ではない（初期化されていない）。

#### 解説

リード・オンリー構成ではこの関数は必要とされません。

戻る