## f_mkfs

ドライブ上にFATファイル・システムを作成(フォーマット)します。

    FRESULT f_mkfs (
      BYTE  Drive,              /* Logical drive number */
      BYTE  PartitioningRule,   /* Partitioning rule */
      BYTE  AllocSize           /* Allocation unit size */
    );

#### 引数

Drive
  フォーマットする論理ドライブ(0-9)。
PartitioningRule
  0を指定すると、区画テーブルを作成したあとその区画にファイル・システムを作成します(FDISKフォーマット)。1を指定すると、先頭セクタから直接ファイル・システムを構築します(super floppy (SFD) フォーマット)。
AllocSize
  クラスタ・サイズをセクタ単位で指定します。2の累乗でかつクラスタ・サイズが32Kバイトまでの範囲でなければなりません。

#### 戻り値

FR_OK (0)
  正常終了。
FR_INVALID_DRIVE
  ドライブ番号が無効。
FR_NOT_READY
  メディアがセットされていないなど、物理ドライブが動作不能状態。
FR_WRITE_PROTECTED
  メディアが書き込み禁止状態。
FR_NOT_ENABLED
  その論理ドライブにワーク・エリアが割り当てられていない。
FR_RW_ERROR
  ディスク・エラーまたは内部エラーによる失敗。
FR_MKFS_ABORTED
  次の理由で開始前に処理が中断された。
  - ディスク・サイズが小さすぎる。
  - 何らかの引数が不正。
  - そのクラスタ・サイズが使えない。クラスタ数が0xFF7と0xFFF7近辺になるとき発生する可能性がある。

#### 説明

f_mkfs関数はFATファイル・システムをドライブ上に作成します。リムーバブル・メディアのパーテーショニング・ルールとしては、FDISK形式とSFD形式がありますが、FDISK形式が一般的です。この関数は複数区画には対応していないので、その物理ドライブの既存の区画は全て削除され、全体が一つの区画になります。

FATタイプ(FAT12/FAT16/FAT32)は、ディスク上のクラスタ数によってのみ決定される[FAT仕様書より]決まりになっていて、それ以外の要因はありません。したがって、どのFATタイプになるかは、ディスク・サイズとクラスタ・サイズに依存します。クラスタ・サイズは大きいほど性能が上がるので、特に小容量のドライブでなければ64セクタを選択しておけばよいです。

この関数は、FatFsで構成オプション`_USE_MKFS`を選択したときにサポートされます。また、Tiny-FatFsではサポートされません。

Return