******************************************************************************
                  TI ARM Linker PC v16.9.4                     
******************************************************************************
>> Linked Sun Jun 03 22:05:43 2018

OUTPUT FILE NAME:   <SPI_Slave.out>
ENTRY POINT SYMBOL: "_c_int00"  address: 00000a41


MEMORY CONFIGURATION

         name            origin    length      used     unused   attr    fill
----------------------  --------  ---------  --------  --------  ----  --------
  FLASH                 00000000   00100000  0000113c  000feec4  R  X
  SRAM                  20000000   00040000  00000120  0003fee0  RW X


SEGMENT ALLOCATION MAP

run origin  load origin   length   init length attrs members
----------  ----------- ---------- ----------- ----- -------
00000000    00000000    0000113c   0000113c    r-x
  00000000    00000000    00000200   00000200    r-- .intvecs
  00000200    00000200    00000c1c   00000c1c    r-x .text
  00000e1c    00000e1c    000002fc   000002fc    r-- .const
  00001118    00001118    00000024   00000024    r-- .cinit
20000000    20000000    00000120   00000000    rw-
  20000000    20000000    00000100   00000000    rw- .stack
  20000100    20000100    00000020   00000000    rw- .data


SECTION ALLOCATION MAP

 output                                  attributes/
section   page    origin      length       input sections
--------  ----  ----------  ----------   ----------------
.intvecs   0    00000000    00000200     
                  00000000    00000200     startup_ccs.obj (.intvecs)

.text      0    00000200    00000c1c     
                  00000200    00000200     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtlClockFreqSet)
                  00000400    000001ea     uartstdio.obj (.text:UARTvprintf)
                  000005ea    00000002     startup_ccs.obj (.text:FaultISR)
                  000005ec    0000014c     spi_slave.obj (.text:main)
                  00000738    00000132     driverlib.lib : gpio.obj (.text:GPIOPadConfigSet)
                  0000086a    0000009c     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : memcpy_t2.obj (.text)
                  00000906    00000002     startup_ccs.obj (.text:IntDefaultHandler)
                  00000908    00000070     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : autoinit.obj (.text)
                  00000978    00000068                                   : copy_decompress_lzss.obj (.text:decompress:lzss)
                  000009e0    00000060     uartstdio.obj (.text:UARTStdioConfig)
                  00000a40    00000054     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : boot.obj (.text)
                  00000a94    00000054                                   : exit.obj (.text)
                  00000ae8    0000004c     spi_slave.obj (.text:InitConsole)
                  00000b34    0000004c     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : cpy_tbl.obj (.text)
                  00000b80    00000048     driverlib.lib : gpio.obj (.text:GPIOPinConfigure)
                  00000bc8    00000048     uartstdio.obj (.text:UARTwrite)
                  00000c10    00000048     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:_SysCtlFrequencyGet)
                  00000c58    00000040     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : u_divt2.obj (.text)
                  00000c98    0000003c     driverlib.lib : ssi.obj (.text:SSIConfigSetExpClk)
                  00000cd4    00000034                   : sysctl.obj (.text:SysCtlPeripheralEnable)
                  00000d08    0000002a                   : gpio.obj (.text:GPIODirModeSet)
                  00000d32    00000002     startup_ccs.obj (.text:NmiSR)
                  00000d34    00000020     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:_SysCtlMemTimingGet)
                  00000d54    0000001a     uartstdio.obj (.text:UARTprintf)
                  00000d6e    00000002     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : i_div0.obj (.text)
                  00000d70    00000018                                   : args_main.obj (.text)
                  00000d88    00000014                                   : _lock.obj (.text)
                  00000d9c    00000012     driverlib.lib : gpio.obj (.text:GPIOPinTypeSSI)
                  00000dae    00000012                   : gpio.obj (.text:GPIOPinTypeUART)
                  00000dc0    00000012                   : ssi.obj (.text:SSIDataGetNonBlocking)
                  00000dd2    0000000e     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : copy_decompress_none.obj (.text:decompress:none)
                  00000de0    0000000c     driverlib.lib : ssi.obj (.text:SSIDataGet)
                  00000dec    0000000a                   : ssi.obj (.text:SSIDataPut)
                  00000df6    0000000a                   : ssi.obj (.text:SSIEnable)
                  00000e00    00000008                   : ssi.obj (.text:SSIBusy)
                  00000e08    00000006     startup_ccs.obj (.text:ResetISR)
                  00000e0e    00000006     driverlib.lib : uart.obj (.text:UARTClockSourceSet)
                  00000e14    00000004     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : pre_init.obj (.text)
                  00000e18    00000002                                   : mpu_init.obj (.text)
                  00000e1a    00000002                                   : startup.obj (.text)

.const     0    00000e1c    000002fc     
                  00000e1c    000001b0     driverlib.lib : sysctl.obj (.const:g_pppui32XTALtoVCO)
                  00000fcc    00000090                   : gpio.obj (.const:g_pui32GPIOBaseAddrs)
                  0000105c    0000006c                   : sysctl.obj (.const:g_pui32Xtals)
                  000010c8    00000030                   : sysctl.obj (.const:g_sXTALtoMEMTIM)
                  000010f8    0000000c     uartstdio.obj (.const:g_ui32UARTBase)
                  00001104    0000000c     uartstdio.obj (.const:g_ui32UARTPeriph)
                  00001110    00000008     driverlib.lib : sysctl.obj (.const)

.cinit     0    00001118    00000024     
                  00001118    00000011     (.cinit..data.load) [load image, compression = lzss]
                  00001129    00000003     --HOLE-- [fill = 0]
                  0000112c    00000008     (__TI_handler_table)
                  00001134    00000008     (__TI_cinit_table)

.init_array 
*          0    00000000    00000000     UNINITIALIZED

.stack     0    20000000    00000100     UNINITIALIZED
                  20000000    00000100     --HOLE--

.data      0    20000100    00000020     UNINITIALIZED
                  20000100    0000000c     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : exit.obj (.data:$O1$$)
                  2000010c    00000008                                   : _lock.obj (.data:$O1$$)
                  20000114    00000005     uartstdio.obj (.data)
                  20000119    00000003     --HOLE--
                  2000011c    00000004     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : stkdepth_vars.obj (.data)

MODULE SUMMARY

       Module                     code   ro data   rw data
       ------                     ----   -------   -------
    .\
       uartstdio.obj              684    24        5      
       startup_ccs.obj            12     512       0      
       spi_slave.obj              408    0         0      
    +--+--------------------------+------+---------+---------+
       Total:                     1104   536       5      
                                                          
    C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib
       sysctl.obj                 668    596       0      
       gpio.obj                   456    144       0      
       ssi.obj                    118    0         0      
       uart.obj                   6      0         0      
    +--+--------------------------+------+---------+---------+
       Total:                     1248   740       0      
                                                          
    C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-cgt-arm_16.9.4.LTS\lib\rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib
       memcpy_t2.obj              156    0         0      
       autoinit.obj               112    0         0      
       copy_decompress_lzss.obj   104    0         0      
       exit.obj                   84     0         12     
       boot.obj                   84     0         0      
       cpy_tbl.obj                76     0         0      
       u_divt2.obj                64     0         0      
       _lock.obj                  20     0         8      
       args_main.obj              24     0         0      
       copy_decompress_none.obj   14     0         0      
       pre_init.obj               4      0         0      
       stkdepth_vars.obj          0      0         4      
       i_div0.obj                 2      0         0      
       mpu_init.obj               2      0         0      
       startup.obj                2      0         0      
    +--+--------------------------+------+---------+---------+
       Total:                     748    0         24     
                                                          
       Stack:                     0      0         256    
       Linker Generated:          0      33        0      
    +--+--------------------------+------+---------+---------+
       Grand Total:               3100   1309      285    


LINKER GENERATED COPY TABLES

__TI_cinit_table @ 00001134 records: 1, size/record: 8, table size: 8
	.data: load addr=00001118, load size=00000011 bytes, run addr=20000100, run size=00000020 bytes, compression=lzss


LINKER GENERATED HANDLER TABLE

__TI_handler_table @ 0000112c records: 2, size/record: 4, table size: 8
	index: 0, handler: __TI_decompress_lzss
	index: 1, handler: __TI_decompress_none


GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name 

address   name                           
-------   ----                           
00000a95  C$$EXIT                        
00000d09  GPIODirModeSet                 
00000739  GPIOPadConfigSet               
00000b81  GPIOPinConfigure               
00000d9d  GPIOPinTypeSSI                 
00000daf  GPIOPinTypeUART                
00000ae9  InitConsole                    
00000e09  ResetISR                       
UNDEFED   SHT$$INIT_ARRAY$$Base          
UNDEFED   SHT$$INIT_ARRAY$$Limit         
00000e01  SSIBusy                        
00000c99  SSIConfigSetExpClk             
00000de1  SSIDataGet                     
00000dc1  SSIDataGetNonBlocking          
00000ded  SSIDataPut                     
00000df7  SSIEnable                      
00000201  SysCtlClockFreqSet             
00000cd5  SysCtlPeripheralEnable         
00000e0f  UARTClockSourceSet             
000009e1  UARTStdioConfig                
00000d55  UARTprintf                     
00000401  UARTvprintf                    
00000bc9  UARTwrite                      
20000100  __STACK_END                    
00000100  __STACK_SIZE                   
20000100  __STACK_TOP                    
00001134  __TI_CINIT_Base                
0000113c  __TI_CINIT_Limit               
0000112c  __TI_Handler_Table_Base        
00001134  __TI_Handler_Table_Limit       
00000909  __TI_auto_init                 
20000100  __TI_cleanup_ptr               
00000979  __TI_decompress_lzss           
00000dd3  __TI_decompress_none           
20000104  __TI_dtors_ptr                 
20000108  __TI_enable_exit_profile_output
ffffffff  __TI_pprof_out_hndl            
ffffffff  __TI_prof_data_size            
ffffffff  __TI_prof_data_start           
00000000  __TI_static_base__             
00000d6f  __aeabi_idiv0                  
0000086b  __aeabi_memcpy                 
0000086b  __aeabi_memcpy4                
0000086b  __aeabi_memcpy8                
00000c59  __aeabi_uidiv                  
00000c59  __aeabi_uidivmod               
ffffffff  __binit__                      
ffffffff  __c_args__                     
00000e19  __mpu_init                     
20000000  __stack                        
00000d71  _args_main                     
00000a41  _c_int00                       
2000010c  _lock                          
00000d97  _nop                           
00000d8f  _register_lock                 
00000d89  _register_unlock               
00000e1b  _system_post_cinit             
00000e15  _system_pre_init               
20000110  _unlock                        
00000a99  abort                          
ffffffff  binit                          
00000b35  copy_in                        
00000aa1  exit                           
00000000  g_pfnVectors                   
000005ed  main                           
2000011c  main_func_sp                   
0000086b  memcpy                         


GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address 

address   name                           
-------   ----                           
00000000  __TI_static_base__             
00000000  g_pfnVectors                   
00000100  __STACK_SIZE                   
00000201  SysCtlClockFreqSet             
00000401  UARTvprintf                    
000005ed  main                           
00000739  GPIOPadConfigSet               
0000086b  __aeabi_memcpy                 
0000086b  __aeabi_memcpy4                
0000086b  __aeabi_memcpy8                
0000086b  memcpy                         
00000909  __TI_auto_init                 
00000979  __TI_decompress_lzss           
000009e1  UARTStdioConfig                
00000a41  _c_int00                       
00000a95  C$$EXIT                        
00000a99  abort                          
00000aa1  exit                           
00000ae9  InitConsole                    
00000b35  copy_in                        
00000b81  GPIOPinConfigure               
00000bc9  UARTwrite                      
00000c59  __aeabi_uidiv                  
00000c59  __aeabi_uidivmod               
00000c99  SSIConfigSetExpClk             
00000cd5  SysCtlPeripheralEnable         
00000d09  GPIODirModeSet                 
00000d55  UARTprintf                     
00000d6f  __aeabi_idiv0                  
00000d71  _args_main                     
00000d89  _register_unlock               
00000d8f  _register_lock                 
00000d97  _nop                           
00000d9d  GPIOPinTypeSSI                 
00000daf  GPIOPinTypeUART                
00000dc1  SSIDataGetNonBlocking          
00000dd3  __TI_decompress_none           
00000de1  SSIDataGet                     
00000ded  SSIDataPut                     
00000df7  SSIEnable                      
00000e01  SSIBusy                        
00000e09  ResetISR                       
00000e0f  UARTClockSourceSet             
00000e15  _system_pre_init               
00000e19  __mpu_init                     
00000e1b  _system_post_cinit             
0000112c  __TI_Handler_Table_Base        
00001134  __TI_CINIT_Base                
00001134  __TI_Handler_Table_Limit       
0000113c  __TI_CINIT_Limit               
20000000  __stack                        
20000100  __STACK_END                    
20000100  __STACK_TOP                    
20000100  __TI_cleanup_ptr               
20000104  __TI_dtors_ptr                 
20000108  __TI_enable_exit_profile_output
2000010c  _lock                          
20000110  _unlock                        
2000011c  main_func_sp                   
ffffffff  __TI_pprof_out_hndl            
ffffffff  __TI_prof_data_size            
ffffffff  __TI_prof_data_start           
ffffffff  __binit__                      
ffffffff  __c_args__                     
ffffffff  binit                          
UNDEFED   SHT$$INIT_ARRAY$$Base          
UNDEFED   SHT$$INIT_ARRAY$$Limit         

[67 symbols]
