-mv7R4 --code_state=32 --abi=eabi -g --symdebug:dwarf_version=3 --relaxed_ansi --display_error_number --diag_warning=225 --enum_type=packed -z -m"boot_uart.map" --heap_size=0x800 --stack_size=0x800 -i"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_5.1.6/lib" -i"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_5.1.6/include" --reread_libs --warn_sections --display_error_number --xml_link_info="boot_uart_linkInfo.xml" --rom_model --be32 -o "C:/Users/a0324020/workspace_v5/SafetyMCU_Bootloader/TMS570LS31x/boot_uart/Debug/boot_uart.out"