Initialzation

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

/\* AFE4404\_ADCRDY\_Interrupt\_Init \*/

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

**void** **AFE4404\_ADCRDY\_Interrupt\_Init** (**void**)

{

//

// Configure and Enable the GPIO interrupt. AFE4404 ADC RDY INT to PP2

//

ROM\_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL\_PERIPH\_GPIOP);

ROM\_GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO\_PORTP\_BASE, GPIO\_PIN\_2);

ROM\_GPIODirModeSet(GPIO\_PORTP\_BASE, GPIO\_PIN\_2, GPIO\_DIR\_MODE\_HW ); // Dir mode for pin as hardware controlled

ROM\_GPIOIntTypeSet(GPIO\_PORTP\_BASE, GPIO\_PIN\_2, GPIO\_DISCRETE\_INT|GPIO\_RISING\_EDGE);

**GPIOIntEnable**(GPIO\_PORTP\_BASE, GPIO\_PIN\_2);

AFE4404\_ADCRDY\_Interrupt\_Disable();

}

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

/\* AFE4404\_ADCRDY\_Interrupt\_Enable \*/

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

**void** **AFE4404\_ADCRDY\_Interrupt\_Enable** (**void**)

{

**IntEnable**(INT\_GPIOP2);

}

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

/\* AFE4404\_ADCRDY\_Interrupt\_Disable \*/

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

**void** **AFE4404\_ADCRDY\_Interrupt\_Disable** (**void**)

{

**IntDisable**(INT\_GPIOP2);

}

ISR:-

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

//

// Called by the NVIC as a result of GPIO port P interrupt event. For this

// application GPIO port P pin 2 is the interrupt line for the AFE4404

//

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**void**

**IntGPIOP**(**void**)//27.11.17

{

uint32\_t ui32Status;

ui32Status = **GPIOIntStatus**(GPIO\_PORTP\_BASE, true);//27.11.17

//

// Clear all the pin interrupts that are set

//

**GPIOIntClear**(GPIO\_PORTP\_BASE, GPIO\_INT\_PIN\_2);//27.11.17

**if**(ui32Status & GPIO\_PIN\_2)

{

g\_vui8readDataFlag = 1;

ROM\_GPIOPinWrite(GPIO\_PORTN\_BASE, GPIO\_PIN\_1, GPIO\_PIN\_1);//27.11.17 led

}

}