# How are you sending data from the CC3200 AP to the PC? Is it a TCP socket?

Tcp socket

# Set the Pin

    MAP\_PRCMPeripheralClkEnable(PRCM\_UARTA0,PRCM\_RUN\_MODE\_CLK);

    MAP\_PinTypeUART(PIN\_55,PIN\_MODE\_3);

    MAP\_PinTypeUART(PIN\_57,PIN\_MODE\_3);

# Uart Terminal





