|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Package** | **Die Size (mils)** | **Pad Size (mils)** | **Low or High K** | **Data Source** | **Tja** | | | | **Pjt** | | | | **Tjc** | **Tjp** | **Tjb** | **Derating Curve** | **Update** |
| **0 LFM** | **150 LFM** | **250 LFM** | **500 LFM** | **0 LFM** | **150 LFM** | **250 LFM** | **500 LFM** |
| 5DBV | 30 x 40 | 40 x 60 | High | Model | 255.4 | 234.2 | 217.9 | 195 | 4.61 | 9.12 | 10.33 | 12.32 | 55 |  | 58.2 | Top of Form    Bottom of Form  [Plot](javascript:document.FORM2.submit()) | [Update](http://www1.sh.sc.ti.com/cgi-bin/pkg/thermal?EXEC=UPDATE&PKGID=33&F_GROUP=SLL&F_PKGTYPE=Choose%20From%20Below&F_K=High) |
| 6DBV | 30 x 40 | 40 x 60 | High | Model | 215.9 | 198.4 | 186.5 | 170 | 4.6 |  |  |  | 55 |  | 56.75 | Top of Form    Bottom of Form  [Plot](javascript:document.FORM1.submit()) | [Update](http://www1.sh.sc.ti.com/cgi-bin/pkg/thermal?EXEC=UPDATE&PKGID=296&F_GROUP=SLL&F_PKGTYPE=Choose%20From%20Below&F_K=High) |