|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Package**  | **Die Size(mils)**  | **Pad Size(mils)**  | **Low orHigh K**  | **DataSource**  | **Tja**  | **Pjt**  | **Tjc**  | **Tjp**  | **Tjb**  | **DeratingCurve**  | **Update**  |
| **0 LFM**  | **150 LFM**  | **250 LFM**  | **500 LFM**  | **0 LFM**  | **150 LFM**  | **250 LFM**  | **500 LFM**  |
| 5DBV | 30 x 40 | 40 x 60 | High  | Model | 255.4 | 234.2 | 217.9 | 195 | 4.61 | 9.12 | 10.33 | 12.32 | 55 |  | 58.2 | Top of FormBottom of FormPlot  | [Update](http://www1.sh.sc.ti.com/cgi-bin/pkg/thermal?EXEC=UPDATE&PKGID=33&F_GROUP=SLL&F_PKGTYPE=Choose%20From%20Below&F_K=High)  |
| 6DBV | 30 x 40 | 40 x 60 | High  | Model | 215.9 | 198.4 | 186.5 | 170 | 4.6 |  |  |  | 55 |  | 56.75 | Top of FormBottom of FormPlot  | [Update](http://www1.sh.sc.ti.com/cgi-bin/pkg/thermal?EXEC=UPDATE&PKGID=296&F_GROUP=SLL&F_PKGTYPE=Choose%20From%20Below&F_K=High)  |