|  |  |
| --- | --- |
| cid:image004.png@01CEBB66.209F4450  **PWM at 25C** | cid:image005.png@01CEBB66.209F4450  **PWM when UCC28070 cooled** |
| X:\RnD\Projekty\MP10\02_Technical\06_Badania i testy\HALT\Analizy poHALTowe\3.3 Erroneous PFC Operation in low temperatures\Obrazy\scope_265.png  Ch.1 – VAO signal at 25C  Ch.2 – IMO signal at 25C  Ch.4 – phase current | X:\RnD\Projekty\MP10\02_Technical\06_Badania i testy\HALT\Analizy poHALTowe\3.3 Erroneous PFC Operation in low temperatures\Obrazy\scope_267.png  Ch.1 – VAO signal when UCC28070 cooled  Ch.2 – IMO signal when UCC28070 cooled  Ch.4 – phase current |

