root@blaze:/data # ./gfx_check.sh                                              
WSEGL settings
[com.glbenchmark.glbenchmark25]
ParamBufferSize=14680064
MaxParamBufferSize=14680064
[com.glbenchmark.glbenchmark21]
ParamBufferSize=14680064
MaxParamBufferSize=14680064
[se.nena.nenamark2]
ParamBufferSize=14680064
MaxParamBufferSize=14680064
[se.nena.nenamark1]
ParamBufferSize=14680064
MaxParamBufferSize=14680064
[com.android.perftest]
ParamBufferSize=14680064
MaxParamBufferSize=14680064
[com.rightware.tdmm2v10jni]
ParamBufferSize=14680064
MaxParamBufferSize=14680064
------
ARM CPU information
Processor	: ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
processor	: 0
BogoMIPS	: 2006.68

processor	: 1
BogoMIPS	: 2006.68

Features	: swp half thumb fastmult vfp edsp thumbee neon vfpv3 tls 
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0xc09
CPU revision	: 2

Hardware	: OMAP4 Blaze board
Revision	: 0010
Serial		: 0000000000000000
------
SGX driver information
Version SGX_DDK_Android sgxddk 19 1.9@2166536 (release) omap4430_android
System Version String: SGX revision = 1.2.0
------
Framebuffer settings
./gfx_check.sh[11]: fbset: not found
------
Rotation settings
0
------
Kernel Module information
pvrsrvkm_sgx540_120 344693 0 - Live 0x00000000 (O)
------
Boot settings
console=ttyO2,115200n8 androidboot.console=ttyO2 omap_wdt.timer_margin=30 vmalloc=496M omapfb.fb_opt=-1,-1,-1,1,1280,720 omap-cpufreq.safe_suspend_freq=600000000 androidboot.serialno=0612D68701000000 androidboot.bootloader=U-Boot_1.1.4-jenkins-JB_uboot_mr1-294^0
------
Linux Kernel version
Linux version 3.4.61-00018-g77987d5 (root@pcz-pcz-2tlab-1.sasken.com) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Fri May 30 12:44:22 IST 2014
