[IT Cfg(Gas Gauging)]
Load Select = 0
Load Mode = 0
Max Res Factor = 15
Min Res Factor = 3
Ra Filter = 500
Fast Qmax Start DOD % = 92
Fast Qmax End DOD % = 96
Fast Qmax Start Volt Delta = 200
Cell Terminate Voltage = 2500
Cell Term V Delta = 50
ResRelax Time = 200
User Rate-mA = 0
User Rate-Pwr = 0
Reserve Cap-mAh = 0
Reserve Energy = 0
Max Scale Back Grid = 4
Cell Max DeltaV = 500
Cell Min DeltaV = 0
Max Sim Rate = 1
Min Sim Rate = 20
Ra Max Delta = 44
Qmax Max Delta % = 5
Cell DeltaV Max Delta = 10
Fast Scale Start SOC = 10
Charge Hys V Shift = 40
[Current Thresholds(Gas Gauging)]
Dsg Current Threshold = 20
Chg Current Threshold = 20
Quit Current = 4
Dsg Relax Time = 60
Chg Relax Time = 60
Quit Relax Time = 1
Cell Max IR Correct = 400
[State(Gas Gauging)]
Qmax Cell 0 = 3000
Cycle Count = 0
Update Status = 04
Cell V at Chg Term = 4079
Avg I Last Run = -299
Avg P Last Run = -1131
Cell Delta Voltage = 2
T Rise = 0
T Time Constant = 32767