Test E2E ADS5263 Full Scale Input
*SPICE Netlist generated by Advanced Sim server on 3/1/2016 10:29:53 AM

*Schematic Netlist:
C1 INP NetC1_2 220pF
C2 NetC2_1 0 .1uF
C3 NetC3_1 INM 220pF
L1 INPUTP INP 56nH
L2 INPUTM INM 56nH
R1 NetC2_1 INP 25
R2 0 NetC1_2 12.4
R3 INM NetC2_1 25
R4 NetC3_1 0 12.4
V1 INPUTP INPUTM DC 0 SIN(0 2 50kk 0 0 0) AC 4 0
V2 NetC2_1 0 1.5V

.SAVE 0 INM INP INPUTM INPUTP NetC1_2 NetC2_1 NetC3_1 V1#branch V2#branch @V1[z]
.SAVE @V2[z] @C1[i] @C2[i] @C3[i] @L1[i] @L2[i] @R1[i] @R2[i] @R3[i] @R4[i] @C1[p]
.SAVE @C2[p] @C3[p] @L1[p] @L2[p] @R1[p] @R2[p] @R3[p] @R4[p] @V1[p] @V2[p]

*PLOT TRAN -1 1 A=INM A=INP A=INPUTM A=INPUTP
*PLOT OP -1 1 A=INM A=INP A=INPUTM A=INPUTP

*Selected Circuit Analyses:
.TRAN 4E-7 0.0001 0 4E-7
.OP

.END
