<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="27.305" y="34.29" radius="15.5" width="0.1524" layer="20"/>
<text>R.A.J.
2A Buck Single 1.1 #37
18.5v In-12.6V Out</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="LM3429-1">
<packages>
<package name="MXA14A">
</package>
</packages>
</library>
<library name="37">
<packages>
<package name="PG-TDSON-8">
</package>
<package name="WE-HCC-12X10">
</package>
<package name="DDPAK">
</package>
<package name="SOT-23">
</package>
<package name="1206">
</package>
<package name="CAPSMT_62_E12">
</package>
<package name="1210">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="0612">
</package>
<package name="3216-18">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CBYP" library="37" package="0612" value="2.2uF">
<attribute name="CAP" value="2.2E-6"/>
<attribute name="IRMS" value="0.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="MuRata"/>
<attribute name="ESR" value="0.0"/>
<attribute name="VDC" value="6.3"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LLL317R70J225MA01L"/>
<attribute name="VENDOR" value="MuRata"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CCOMP" library="37" package="1206" value="150nF">
<attribute name="CAP" value="1.5E-7"/>
<attribute name="IRMS" value="0.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="MuRata"/>
<attribute name="ESR" value="0.0"/>
<attribute name="VDC" value="50.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GRM31MR71H154KA01L"/>
<attribute name="VENDOR" value="MuRata"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CEXT" library="37" package="1206" value="100nF">
<attribute name="CAP" value="1.0E-7"/>
<attribute name="IRMS" value="0.9"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="MuRata"/>
<attribute name="ESR" value="0.01"/>
<attribute name="VDC" value="50.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GRM319R71H104KA01D"/>
<attribute name="VENDOR" value="MuRata"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CHSPN" library="37" package="1206" value="100nF">
<attribute name="CAP" value="1.0E-7"/>
<attribute name="IRMS" value="0.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="MuRata"/>
<attribute name="ESR" value="0.0"/>
<attribute name="VDC" value="100.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GRM319R72A104KA01D"/>
<attribute name="VENDOR" value="MuRata"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CIN" library="37" package="CAPSMT_62_E12" value="82uF">
<attribute name="CAP" value="8.2E-5"/>
<attribute name="IRMS" value="4.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Panasonic"/>
<attribute name="ESR" value="0.02"/>
<attribute name="VDC" value="35.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="35SVPF82M"/>
<attribute name="VENDOR" value="Panasonic"/>
<attribute name="DATASHEETURL" value="http://industrial.panasonic.com/www%2Ddata/pdf/AAB8000/AAB8000CE1.pdf"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CINX" library="37" package="3216-18" value="100nF">
<attribute name="CAP" value="1.0E-7"/>
<attribute name="IRMS" value="0.06"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay-Sprague"/>
<attribute name="ESR" value="19.0"/>
<attribute name="VDC" value="50.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="293D104X9050A2TE3"/>
<attribute name="VENDOR" value="Vishay-Sprague"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="COUT" library="37" package="1210" value="4.7uF">
<attribute name="CAP" value="4.7E-6"/>
<attribute name="IRMS" value="0.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="MuRata"/>
<attribute name="ESR" value="0.0020"/>
<attribute name="VDC" value="50.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GRM32ER71H475KA88L"/>
<attribute name="VENDOR" value="MuRata"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="COUT_2" library="37" package="1210" value="4.7uF">
<attribute name="CAP" value="4.7E-6"/>
<attribute name="IRMS" value="0.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="MuRata"/>
<attribute name="ESR" value="0.0020"/>
<attribute name="VDC" value="50.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GRM32ER71H475KA88L"/>
<attribute name="VENDOR" value="MuRata"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="COUT_3" library="37" package="1210" value="4.7uF">
<attribute name="CAP" value="4.7E-6"/>
<attribute name="IRMS" value="0.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="MuRata"/>
<attribute name="ESR" value="0.0020"/>
<attribute name="VDC" value="50.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GRM32ER71H475KA88L"/>
<attribute name="VENDOR" value="MuRata"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="COVP" library="37" package="1206" value="47pF">
<attribute name="CAP" value="4.7E-11"/>
<attribute name="IRMS" value="0.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="MuRata"/>
<attribute name="ESR" value="0.0"/>
<attribute name="VDC" value="1000.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GRM31A7U3A470JW31D"/>
<attribute name="VENDOR" value="MuRata"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CT" library="37" package="0805" value="1nF">
<attribute name="CAP" value="1.0E-9"/>
<attribute name="IRMS" value="0.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="ESR" value="0.0"/>
<attribute name="VDC" value="50.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CL21C102JBCNFNC"/>
<attribute name="VENDOR" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="DATASHEETURL" value="http://www.samsungsem.com/servlet/FileDownload?type%3Dspec%26file%3DCL21C102JBCNFNC.pdf"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="37" package="DDPAK" value="455mV">
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="STMicroelectronics"/>
<attribute name="VFATIO" value="0.455"/>
<attribute name="VRRM" value="100.0"/>
<attribute name="IO" value="20.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="STPS20M100SG-TR"/>
<attribute name="VENDOR" value="STMicroelectronics"/>
<attribute name="DATASHEETURL" value="http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00228904.pdf"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="37" package="WE-HCC-12X10" value="6.8uH">
<attribute name="IDC" value="13.0"/>
<attribute name="L" value="6.8E-6"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Wurth Elektronik"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="7443320680"/>
<attribute name="VENDOR" value="Wurth Elektronik eiSos"/>
<attribute name="DCR" value="0.0090"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M1" library="37" package="PG-TDSON-8" value="80V">
<attribute name="VDSMAX" value="80.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Infineon Technologies"/>
<attribute name="QUANTITY" value="1"/>
<attribute name="RDSON45" value="0.065"/>
<attribute name="QGTYP" value="6.8"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="BSC340N08NS3 G"/>
<attribute name="IDSMAX" value="23.0"/>
<attribute name="VENDOR" value="Infineon Technologies"/>
<attribute name="DATASHEETURL" value="http://www.infineon.com/dgdl/BSC340N08NS3G%5Frev2.4.pdf?folderId%3Ddb3a304313b8b5a60113cee8763b02d7%26fileId%3Ddb3a30431add1d95011ae81c21f2563a"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P2" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="P2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="P1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="37" package="SOT-23" value="MMBT3906-7-F">
<attribute name="BJTTYPE" value="PNP"/>
<attribute name="HFEMAX" value="250.0"/>
<attribute name="VCESAT1" value="40.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Diodes Inc."/>
<attribute name="ICRATED" value="0.2"/>
<attribute name="VCEO" value="40.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="MMBT3906-7-F"/>
<attribute name="VENDOR" value="Diodes Inc."/>
<attribute name="DATASHEETURL" value="http://www.diodes.com/datasheets/ds30059.pdf"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RCHS" library="37" package="1206" value="12.4k">
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Panasonic"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="12400.0"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ERJ-8ENF1242V"/>
<attribute name="VENDOR" value="Panasonic"/>
<attribute name="POWER" value="0.25"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RCS" library="37" package="1206" value="20m">
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Susumu Co Ltd"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="0.02"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="PRL1632-R020-F-T1"/>
<attribute name="VENDOR" value="Susumu Co Ltd"/>
<attribute name="POWER" value="1.0"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RDIM" library="37" package="1206" value="11.8k">
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Panasonic"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="11800.0"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ERJ-8ENF1182V"/>
<attribute name="VENDOR" value="Panasonic"/>
<attribute name="POWER" value="0.25"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RHSN" library="37" package="1206" value="1k">
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Panasonic"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="1000.0"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ERJ-8ENF1001V"/>
<attribute name="VENDOR" value="Panasonic"/>
<attribute name="POWER" value="0.25"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RHSP" library="37" package="1206" value="1k">
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Panasonic"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="1000.0"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ERJ-8ENF1001V"/>
<attribute name="VENDOR" value="Panasonic"/>
<attribute name="POWER" value="0.25"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RIVP1" library="37" package="1206" value="1.47k">
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Panasonic"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="1470.0"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ERJ-8ENF1471V"/>
<attribute name="VENDOR" value="Panasonic"/>
<attribute name="POWER" value="0.25"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RIVP2" library="37" package="1206" value="10k">
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Panasonic"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="10000.0"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ERJ-8ENF1002V"/>
<attribute name="VENDOR" value="Panasonic"/>
<attribute name="POWER" value="0.25"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ROVP1" library="37" package="1206" value="34.8k">
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Panasonic"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="34800.0"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ERJ-8ENF3482V"/>
<attribute name="VENDOR" value="Panasonic"/>
<attribute name="POWER" value="0.25"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ROVP2" library="37" package="1206" value="511k">
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Panasonic"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="511000.0"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ERJ-8ENF5113V"/>
<attribute name="VENDOR" value="Panasonic"/>
<attribute name="POWER" value="0.25"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RR" library="37" package="1206" value="10">
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Panasonic"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="10.0"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ERJ-8ENF10R0V"/>
<attribute name="VENDOR" value="Panasonic"/>
<attribute name="POWER" value="0.25"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RSENSE" library="37" package="1206" value="50m">
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Bourns"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="0.05"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRM1206-FZ-R050ELF"/>
<attribute name="VENDOR" value="Bourns"/>
<attribute name="POWER" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RT" library="37" package="1206" value="54.9k">
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Panasonic"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="54900.0"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ERJ-8ENF5492V"/>
<attribute name="VENDOR" value="Panasonic"/>
<attribute name="POWER" value="0.25"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="LM3429-1" package="MXA14A" value="LM3429Q1MH/NOPB">
<attribute name="NSID" value="LM3429MH/NOPB"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="IMAX" value="10.0"/>
<attribute name="MKTG_PACKAGE" value="NA"/>
<attribute name="FREQUENCY" value="2000000.0"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LM3429MH"/>
<attribute name="PACKAGE" value="NA"/>
<attribute name="VENDOR" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="DATASHEETURL" value="http://www.ti.com/product/lm3429"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED-" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="LED-">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED+" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="LED+">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN-" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="in-">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN+" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="in+">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="2">
<contactref element="CBYP" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="0">
<contactref element="CBYP" pad="2"/>
<contactref element="CCOMP" pad="2"/>
<contactref element="CINX" pad="2"/>
<contactref element="COVP" pad="2"/>
<contactref element="CT" pad="2"/>
<contactref element="RCS" pad="2"/>
<contactref element="RIVP1" pad="2"/>
<contactref element="ROVP1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="CIN" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="IN-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="CCOMP" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="12">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="ROVP2" pad="1"/>
<contactref element="CEXT" pad="1"/>
<contactref element="COUT_3" pad="1"/>
<contactref element="COUT_2" pad="1"/>
<contactref element="COUT" pad="1"/>
<contactref element="LED+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1">
<contactref element="CEXT" pad="2"/>
<contactref element="CIN" pad="1"/>
<contactref element="CINX" pad="1"/>
<contactref element="COUT" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="RIVP2" pad="1"/>
<contactref element="RR" pad="2"/>
<contactref element="RSENSE" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="COUT_2" pad="2"/>
<contactref element="COUT_3" pad="2"/>
<contactref element="IN+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="9">
<contactref element="CHSPN" pad="1"/>
<contactref element="RHSP" pad="1"/>
<contactref element="RSENSE" pad="1"/>
<contactref element="LED-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="15">
<contactref element="CHSPN" pad="2"/>
<contactref element="RHSN" pad="1"/>
<contactref element="RR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="8">
<contactref element="COVP" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="ROVP1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="CT" pad="1"/>
<contactref element="RT" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="13">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="M1" pad="5" route="any" routetag="A.DRAIN"/>
<contactref element="M1" pad="6" route="any" routetag="A.DRAIN"/>
<contactref element="M1" pad="7" route="any" routetag="A.DRAIN"/>
<contactref element="M1" pad="8" route="any" routetag="A.DRAIN"/>
<contactref element="M1" pad="5" route="any" routetag="A.DRAIN"/>
<contactref element="RT" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="5" route="any" routetag="A.DRAIN"/>
<contactref element="M1" pad="6" route="any" routetag="A.DRAIN"/>
<contactref element="M1" pad="7" route="any" routetag="A.DRAIN"/>
<contactref element="M1" pad="8" route="any" routetag="A.DRAIN"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="M1" pad="9" route="any" routetag="A.DRAIN"/>
</signal>
<signal name="16">
<contactref element="M1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="10">
<contactref element="M1" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="2"/>
<contactref element="M1" pad="3"/>
<contactref element="RCS" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="M1" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="2"/>
<contactref element="M1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="17">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="ROVP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="RCHS" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="RDIM" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="RDIM" pad="2"/>
<contactref element="RIVP1" pad="1"/>
<contactref element="RIVP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="11">
<contactref element="RHSN" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="14">
<contactref element="RHSP" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="RCHS" pad="2"/>
<contactref element="P2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
