.ALIASES
X_U1            U1(VIN=VIN EN=N168163383 SW=SW FB=N16819839 GND=0 ) CN
+@LM2735Y_TRANS.Startup(sch_1):INS16816330@LM2735Y_TRANS.LM2735Y_TRANS.Normal(chips)
R_R3            R3(1=VIN 2=N168163383 ) CN @LM2735Y_TRANS.Startup(sch_1):INS16816693@ANALOG.R.Normal(chips)
D_D1            D1(A=SW C=VOUT ) CN @LM2735Y_TRANS.Startup(sch_1):INS16818385@TPS40192APP.D_D1.Normal(chips)
R_R1            R1(1=0 2=N16819839 ) CN @LM2735Y_TRANS.Startup(sch_1):INS16820133@ANALOG.R.Normal(chips)
R_R2            R2(1=N16819839 2=VOUT ) CN @LM2735Y_TRANS.Startup(sch_1):INS16820260@ANALOG.R.Normal(chips)
C_C3            C3(1=VOUT 2=N16819839 ) CN @LM2735Y_TRANS.Startup(sch_1):INS16821182@ANALOG.C.Normal(chips)
R_Rs            Rs(1=N168305351 2=VIN ) CN @LM2735Y_TRANS.Startup(sch_1):INS16830530@ANALOG.R.Normal(chips)
V_VIN           VIN(+=N168305351 -=0 ) CN @LM2735Y_TRANS.Startup(sch_1):INS16830543@SOURCE.VPULSE.Normal(chips)
X_C2            C2(1=VOUT 2=0 ) CN @LM2735Y_TRANS.Startup(sch_1):INS16832598@LM2735Y_TRANS.CESR_7.Normal(chips)
X_L1            L1(IN=VIN OUT=SW ) CN @LM2735Y_TRANS.Startup(sch_1):INS16833261@I2DPARTS.LDCR.Normal(chips)
X_C1            C1(1=VIN 2=0 ) CN @LM2735Y_TRANS.Startup(sch_1):INS16834281@LM2735Y_TRANS.CESR_7.Normal(chips)
I_Iload          Iload(+=VOUT -=0 ) CN @LM2735Y_TRANS.Startup(sch_1):INS16835222@SOURCE.IPULSE.Normal(chips)
_    _(SW=SW)
_    _(VIN=VIN)
_    _(VOUT=VOUT)
.ENDALIASES
