

C1 GRM31CR71H225KA88 - 1206 X7R 2,2 µF 50 V

C3 GRM188R71E102KA01 - 0603 X7R 1000 pF 25 V

С4,C5 GRM21BR71E104KA01 - 0805 X7R 0,1 µF 25 V

C6 GRM188R60J106ME84D - 0603 X5R 10 µF 6,3 V

R6 LRF1206-R0005JW – 5 mOHM

R7 CRCW12065K76FKEA - 5.76 KOHM

RP1 3296Y-1-203LF – 20 KOHM