|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Vinput | Iinput | Input power | Output Load | Measured input power on LM5066 | CPU power | Delta power |
|  | V | A | W | W | W | W | W |
| 1 | 56.9 | 0.1 | 5.69 | 0 | 0.73 | 5.2 | **4.96** |
| 2 | 56.9 | 0.28 | 15.932 | 10 | 8.72 | 5.2 | **7.212** |
| 3 | 56.9 | 0.45 | 25.605 | 20 | 18.89 | 5.2 | **6.715** |
| 4 | 56.8 | 0.81 | 46.008 | 40 | 39.37 | 5.2 | **6.638** |
| 5 | 56.7 | 1.34 | 75.978 | 70 | 69.87 | 5.2 | **6.108** |
| 6 | 56.6 | 1.87 | 105.842 | 100 | 100.37 | 5.2 | **5.472** |
| 7 | 56.5 | 2.41 | 136.165 | 130 | 131.02 | 5.2 | **5.145** |
| 8 | 56.4 | 2.95 | 166.38 | 160 | 161.96 | 5.2 | **4.42** |
| 9 | 56.3 | 3.68 | 207.184 | 200 | 202.92 | 5.2 | **4.264** |
| 10 | 56.1 | 4.41 | 247.401 | 240 | 244.17 | 5.2 | **3.231** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |