<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="3.4798"/>
<hole x="5.08" y="74.93" drill="3.4798"/>
<hole x="95.25" y="74.93" drill="3.4798"/>
<hole x="95.25" y="5.08" drill="3.4798"/>
</plain>
<libraries>
<library name="1210PC104KAT1A">
<description>&lt;Capacitor 1210 0.1F +/-10% 250V&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CAPC3225X170N">
<description>&lt;b&gt;CAPC3225X170N&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SMBJ15A-E3_52">
<description>&lt;Vishay SMBJ15A-E3/52 Uni-Directional TVS Diode, 600W peak, 2-Pin DO-214AA&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIOM5436X244N">
<description>&lt;b&gt;DO-214AA (SMB)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SMBJ24A">
<description>&lt;TAIWAN SEMICONDUCTOR - SMBJ24A - TVS Diode, Transil SMBJ Series, Unidirectional, 24 V, 38.9 V, SMD, 2 Pins&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIOM5436X265N">
<description>&lt;b&gt;DO-214AA (SMB)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="LM74610QDGKRQ1">
<description>&lt;Zero Iq Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOP65P490X110-8N">
<description>&lt;b&gt;DGK (S-PDSO-G8)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="BUK768R3-60E_118">
<description>&lt;MOSFET BUK768R3-60E/D2PAK/REEL 13" Q1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="BUK768R360E118">
<description>&lt;b&gt;D2PAK (SOT404)_5&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="1711725">
<description>&lt;Non-Fused Terminal Block Through Hole, 2 Way, Solder, Nylon, 250 V&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PHEONIX-5.08PITCH-2PIN">
<description>&lt;b&gt;PHEONIX-5.08PITCH-2PIN&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="EEEFT1V101AP">
<description>&lt;Panasonic 100uF +/-20% 260m 35 V dc D SMD Metal Can Aluminium Electrolytic Capacitor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="EEEFT(D8)">
<description>&lt;b&gt;EEEFT(D8)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="1210PC104KAT1A" package="CAPC3225X170N" value="1210PC104KAT1ACAP_1210">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Capacitor 1210 0.1F +/-10% 250V"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="AVX"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="1210PC104KAT1A"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="581-1210PC104K"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=581-1210PC104K"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="RS_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="RS_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="1210PC104KAT1A" package="CAPC3225X170N" value="1210PC104KAT1ACAP_1210">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Capacitor 1210 0.1F +/-10% 250V"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="AVX"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="1210PC104KAT1A"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="581-1210PC104K"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=581-1210PC104K"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="RS_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="RS_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="1210PC104KAT1A" package="CAPC3225X170N" value="1210PC104KAT1ACAP_1210">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Capacitor 1210 0.1F +/-10% 250V"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="AVX"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="1210PC104KAT1A"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="581-1210PC104K"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=581-1210PC104K"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="RS_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="RS_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="SMBJ15A-E3_52" package="DIOM5436X244N" value="SMBJ15A-E3_52">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Vishay SMBJ15A-E3/52 Uni-Directional TVS Diode, 600W peak, 2-Pin DO-214AA"/>
<attribute name="HEIGHT" value="2.44mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="SMBJ15A-E3/52"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="625-SMBJ15A-E3"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=625-SMBJ15A-E3"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="RS_PART_NUMBER" value="6287657"/>
<attribute name="RS_PRICE-STOCK" value="https://uk.rs-online.com/web/p/products/6287657"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="SMBJ24A" package="DIOM5436X265N" value="SMBJ24A">
<attribute name="DESCRIPTION" value="TAIWAN SEMICONDUCTOR - SMBJ24A - TVS Diode, Transil SMBJ Series, Unidirectional, 24 V, 38.9 V, SMD, 2 Pins"/>
<attribute name="HEIGHT" value="2.65mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Taiwan Semiconductor"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="SMBJ24A"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="821-SMBJ24A"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=821-SMBJ24A"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="RS_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="RS_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="LM74610QDGKRQ1" package="SOP65P490X110-8N" value="LM74610QDGKRQ1">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Zero Iq Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.1mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LM74610QDGKRQ1"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="595-LM74610QDGKRQ1"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=595-LM74610QDGKRQ1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="RS_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="RS_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="BUK768R3-60E_118" package="BUK768R360E118" value="BUK768R3-60E,118">
<attribute name="DESCRIPTION" value="MOSFET BUK768R3-60E/D2PAK/REEL 13&quot; Q1"/>
<attribute name="HEIGHT" value="3mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Nexperia"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="BUK768R3-60E,118"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="771-BUK768R3-60E118"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=771-BUK768R3-60E118"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="RS_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="RS_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="1711725" package="PHEONIX-5.08PITCH-2PIN" value="1711725">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Non-Fused Terminal Block Through Hole, 2 Way, Solder, Nylon, 250 V"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Phoenix Contact"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="1711725"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="651-1711725"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=651-1711725"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="EEEFT1V101AP" package="EEEFT(D8)" value="EEEFT1V101AP">
<attribute name="ALLIED_NUMBER" value="70256701"/>
<attribute name="ALLIED_PRICE-STOCK" value="https://www.alliedelec.com/panasonic-eee-ft1v101ap/70256701/"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Panasonic 100uF +/-20% 260m 35 V dc D SMD Metal Can Aluminium Electrolytic Capacitor"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Panasonic"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="EEEFT1V101AP"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="RS_PART_NUMBER" value="7296273P"/>
<attribute name="RS_PRICE-STOCK" value="http://uk.rs-online.com/web/p/products/7296273P"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="1711725" package="PHEONIX-5.08PITCH-2PIN" value="1711725">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Non-Fused Terminal Block Through Hole, 2 Way, Solder, Nylon, 250 V"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Phoenix Contact"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="1711725"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="651-1711725"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=651-1711725"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="Q1" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
