<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="94.95" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="94.95" y1="0" x2="94.8" y2="67.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="94.8" y1="67.55" x2="-0.15" y2="67.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.15" y1="67.55" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Edu_IITB_VPro</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>VDDS</text>
<text>TMS</text>
<text>TCK</text>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="2450AT14A0100T">
<description>&lt;Antennas SMALL AREA 2.4G ANT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ANTC1608X40N">
<description>&lt;b&gt;2450AT14A0100T-1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<description>&lt;b&gt;Resistors, Capacitors, Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;r.lbr
&lt;li&gt;cap.lbr 
&lt;li&gt;cap-fe.lbr
&lt;li&gt;captant.lbr
&lt;li&gt;polcap.lbr
&lt;li&gt;ipc-smd.lbr
&lt;/ul&gt;
All SMD packages are defined according to the IPC specifications and  CECC&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
for Electrolyt Capacitors see also :&lt;p&gt;
www.bccomponents.com &lt;p&gt;
www.panasonic.com&lt;p&gt;
www.kemet.com&lt;p&gt;
http://www.secc.co.jp/pdf/os_e/2004/e_os_all.pdf &lt;b&gt;(SANYO)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
for trimmer refence see : &lt;u&gt;www.electrospec-inc.com/cross_references/trimpotcrossref.asp&lt;/u&gt;&lt;p&gt;

&lt;table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" cellpaddding=0&gt;
&lt;tr valign="top"&gt;

&lt;! &lt;td width="10"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;td width="90%"&gt;

&lt;b&gt;&lt;font color="#0000FF" size="4"&gt;TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;RECTANGULAR MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BOURNS&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;DALE-VISHAY&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MURATA&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PANASONIC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;SPECTROL&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MILSPEC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3 &gt;
      3005P&lt;BR&gt;
      3006P&lt;BR&gt;
      3006W&lt;BR&gt;
      3006Y&lt;BR&gt;
      3009P&lt;BR&gt;
      3009W&lt;BR&gt;
      3009Y&lt;BR&gt;
      3057J&lt;BR&gt;
      3057L&lt;BR&gt;
      3057P&lt;BR&gt;
      3057Y&lt;BR&gt;
      3059J&lt;BR&gt;
      3059L&lt;BR&gt;
      3059P&lt;BR&gt;
      3059Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      89P&lt;BR&gt;
      89W&lt;BR&gt;
      89X&lt;BR&gt;
      89PH&lt;BR&gt;
      76P&lt;BR&gt;
      89XH&lt;BR&gt;
      78SLT&lt;BR&gt;
      78L&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      56P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      78P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      T8S&lt;BR&gt;
      78L&lt;BR&gt;
      56P&lt;BR&gt;
      78P&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T18/784&lt;BR&gt;
      783&lt;BR&gt;
      781&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2199&lt;BR&gt;
      1697/1897&lt;BR&gt;
      1680/1880&lt;BR&gt;
      2187&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8035EKP/CT20/RJ-20P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ-20X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      1211L&lt;BR&gt;
      8012EKQ&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      8012EKR&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      1211P&lt;BR&gt;
      8012EKJ&lt;BR&gt;
      8012EKL&lt;BR&gt;
      8012EKQ&lt;BR&gt;
      8012EKR&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2101P&lt;BR&gt;
      2101W&lt;BR&gt;
      2101Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2102L&lt;BR&gt;
      2102S&lt;BR&gt;
      2102Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCOG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      43P&lt;BR&gt;
      43W&lt;BR&gt;
      43Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      40L&lt;BR&gt;
      40P&lt;BR&gt;
      40Y&lt;BR&gt;
      70Y-T602&lt;BR&gt;
      70L&lt;BR&gt;
      70P&lt;BR&gt;
      70Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SQUARE MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
   &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3250L&lt;BR&gt;
      3250P&lt;BR&gt;
      3250W&lt;BR&gt;
      3250X&lt;BR&gt;
      3252P&lt;BR&gt;
      3252W&lt;BR&gt;
      3252X&lt;BR&gt;
      3260P&lt;BR&gt;
      3260W&lt;BR&gt;
      3260X&lt;BR&gt;
      3262P&lt;BR&gt;
      3262W&lt;BR&gt;
      3262X&lt;BR&gt;
      3266P&lt;BR&gt;
      3266W&lt;BR&gt;
      3266X&lt;BR&gt;
      3290H&lt;BR&gt;
      3290P&lt;BR&gt;
      3290W&lt;BR&gt;
      3292P&lt;BR&gt;
      3292W&lt;BR&gt;
      3292X&lt;BR&gt;
      3296P&lt;BR&gt;
      3296W&lt;BR&gt;
      3296X&lt;BR&gt;
      3296Y&lt;BR&gt;
      3296Z&lt;BR&gt;
      3299P&lt;BR&gt;
      3299W&lt;BR&gt;
      3299X&lt;BR&gt;
      3299Y&lt;BR&gt;
      3299Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&lt;BR&gt;
      66W&lt;BR&gt;
      66X&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      67W&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      67Y&lt;BR&gt;
      67Z&lt;BR&gt;
      68P&lt;BR&gt;
      68W&lt;BR&gt;
      68X&lt;BR&gt;
      67Y&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      67Z&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      5050&lt;BR&gt;
      5091&lt;BR&gt;
      5080&lt;BR&gt;
      5087&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T63YB&lt;BR&gt;
      T63XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      5887&lt;BR&gt;
      5891&lt;BR&gt;
      5880&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T93Z&lt;BR&gt;
      T93YA&lt;BR&gt;
      T93XA&lt;BR&gt;
      T93YB&lt;BR&gt;
      T93XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKW&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKB&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      1309X&lt;BR&gt;
      1309P&lt;BR&gt;
      1309W&lt;BR&gt;
      8024EKP&lt;BR&gt;
      8024EKW&lt;BR&gt;
      8024EKN&lt;BR&gt;
      RJ-9P/CT9P&lt;BR&gt;
      RJ-9W&lt;BR&gt;
      RJ-9X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3105P/3106P&lt;BR&gt;
      3105W/3106W&lt;BR&gt;
      3105X/3106X&lt;BR&gt;
      3105Y/3106Y&lt;BR&gt;
      3105Z/3105Z&lt;BR&gt;
      3102P&lt;BR&gt;
      3102W&lt;BR&gt;
      3102X&lt;BR&gt;
      3102Y&lt;BR&gt;
      3102Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCBG&lt;BR&gt;
      EVMCCG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      55-1-X&lt;BR&gt;
      55-4-X&lt;BR&gt;
      55-3-X&lt;BR&gt;
      55-2-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      50-2-X&lt;BR&gt;
      50-4-X&lt;BR&gt;
      50-3-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      64Y&lt;BR&gt;
      64Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3323P&lt;BR&gt;
      3323S&lt;BR&gt;
      3323W&lt;BR&gt;
      3329H&lt;BR&gt;
      3329P&lt;BR&gt;
      3329W&lt;BR&gt;
      3339H&lt;BR&gt;
      3339P&lt;BR&gt;
      3339W&lt;BR&gt;
      3352E&lt;BR&gt;
      3352H&lt;BR&gt;
      3352K&lt;BR&gt;
      3352P&lt;BR&gt;
      3352T&lt;BR&gt;
      3352V&lt;BR&gt;
      3352W&lt;BR&gt;
      3362H&lt;BR&gt;
      3362M&lt;BR&gt;
      3362P&lt;BR&gt;
      3362R&lt;BR&gt;
      3362S&lt;BR&gt;
      3362U&lt;BR&gt;
      3362W&lt;BR&gt;
      3362X&lt;BR&gt;
      3386B&lt;BR&gt;
      3386C&lt;BR&gt;
      3386F&lt;BR&gt;
      3386H&lt;BR&gt;
      3386K&lt;BR&gt;
      3386M&lt;BR&gt;
      3386P&lt;BR&gt;
      3386S&lt;BR&gt;
      3386W&lt;BR&gt;
      3386X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      82P&lt;BR&gt;
      82M&lt;BR&gt;
      82PA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      91E&lt;BR&gt;
      91X&lt;BR&gt;
      91T&lt;BR&gt;
      91B&lt;BR&gt;
      91A&lt;BR&gt;
      91V&lt;BR&gt;
      91W&lt;BR&gt;
      25W&lt;BR&gt;
      25V&lt;BR&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25U&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      25X&lt;BR&gt;
      72XW&lt;BR&gt;
      72XL&lt;BR&gt;
      72PM&lt;BR&gt;
      72RX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      72PX&lt;BR&gt;
      72P&lt;BR&gt;
      72RXW&lt;BR&gt;
      72RXL&lt;BR&gt;
      72X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T7YB&lt;BR&gt;
      T7YA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TXD&lt;BR&gt;
      TYA&lt;BR&gt;
      TYP&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TYD&lt;BR&gt;
      TX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      150SX&lt;BR&gt;
      100SX&lt;BR&gt;
      102T&lt;BR&gt;
      101S&lt;BR&gt;
      190T&lt;BR&gt;
      150TX&lt;BR&gt;
      101&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      101SX&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ET6P&lt;BR&gt;
      ET6S&lt;BR&gt;
      ET6X&lt;BR&gt;
      RJ-6W/8014EMW&lt;BR&gt;
      RJ-6P/8014EMP&lt;BR&gt;
      RJ-6X/8014EMX&lt;BR&gt;
      TM7W&lt;BR&gt;
      TM7P&lt;BR&gt;
      TM7X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMB&lt;BR&gt;
      8017SMA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6W&lt;BR&gt;
      CT-6H&lt;BR&gt;
      CT-6P&lt;BR&gt;
      CT-6R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6V&lt;BR&gt;
      CT-6X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKV&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKP&lt;BR&gt;
      8038EKZ&lt;BR&gt;
      8038EKW&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3321H&lt;BR&gt;
      3321P&lt;BR&gt;
      3321N&lt;BR&gt;
      1102H&lt;BR&gt;
      1102P&lt;BR&gt;
      1102T&lt;BR&gt;
      RVA0911V304A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RVA0911H413A&lt;BR&gt;
      RVG0707V100A&lt;BR&gt;
      RVA0607V(H)306A&lt;BR&gt;
      RVA1214H213A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104B&lt;BR&gt;
      3104C&lt;BR&gt;
      3104F&lt;BR&gt;
      3104H&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104M&lt;BR&gt;
      3104P&lt;BR&gt;
      3104S&lt;BR&gt;
      3104W&lt;BR&gt;
      3104X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMQIG&lt;BR&gt;
      EVMQ3G&lt;BR&gt;
      EVMS0G&lt;BR&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMG0G&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMK4GA00B&lt;BR&gt;
      EVM30GA00B&lt;BR&gt;
      EVMK0GA00B&lt;BR&gt;
      EVM38GA00B&lt;BR&gt;
      EVMB6&lt;BR&gt;
      EVLQ0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMSG&lt;BR&gt;
      EVMMBG&lt;BR&gt;
      EVMMAG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMCS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM3&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      62-3-1&lt;BR&gt;
      62-1-2&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      63V&lt;BR&gt;
      63S&lt;BR&gt;
      63M&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63H&lt;BR&gt;
      63P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=3&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT color="#0000FF" SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SMD TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
      &lt;P&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3224G&lt;BR&gt;
      3224J&lt;BR&gt;
      3224W&lt;BR&gt;
      3269P&lt;BR&gt;
      3269W&lt;BR&gt;
      3269X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      44G&lt;BR&gt;
      44J&lt;BR&gt;
      44W&lt;BR&gt;
      84P&lt;BR&gt;
      84W&lt;BR&gt;
      84X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST63Z&lt;BR&gt;
      ST63Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST5P&lt;BR&gt;
      ST5W&lt;BR&gt;
      ST5X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3314G&lt;BR&gt;
      3314J&lt;BR&gt;
      3364A/B&lt;BR&gt;
      3364C/D&lt;BR&gt;
      3364W/X&lt;BR&gt;
      3313G&lt;BR&gt;
      3313J&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      23B&lt;BR&gt;
      23A&lt;BR&gt;
      21X&lt;BR&gt;
      21W&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      22B&lt;BR&gt;
      22A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST5YL/ST53YL&lt;BR&gt;
      ST5YJ/5T53YJ&lt;BR&gt;
      ST-23A&lt;BR&gt;
      ST-22B&lt;BR&gt;
      ST-22&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST-4B&lt;BR&gt;
      ST-4A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST-3B&lt;BR&gt;
      ST-3A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVM-6YS&lt;BR&gt;
      EVM-1E&lt;BR&gt;
      EVM-1G&lt;BR&gt;
      EVM-1D&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      G4B&lt;BR&gt;
      G4A&lt;BR&gt;
      TR04-3S1&lt;BR&gt;
      TRG04-2S1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      DVR-43A&lt;BR&gt;
      CVR-42C&lt;BR&gt;
      CVR-42A/C&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;
&lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;ALT =&amp;nbsp;ALTERNATE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;P&gt;

&amp;nbsp;
&lt;P&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="L2012C">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Filter">
<description>&lt;b&gt;Ferrite Bead, Common mode chokes, EMI/RFI, Power</description>
<packages>
<package name="BEADC1608X95N">
<description>Chip, 1.60 X 0.80 X 0.95 mm body
&lt;p&gt;Chip package with body size 1.60 X 0.80 X 0.95 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Battery Connector">
<packages>
<package name="3MM_TEST_PAD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Custom_JTAG_connector">
<packages>
<package name="CUST_JTAG_FP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ABS05W-32.768KHZ-D-2-T">
<packages>
<package name="XTAL_ABS05W-32.768KHZ-D-2-T">
</package>
</packages>
</library>
<library name="NX2016SA-48M-EXS00A-CS08718">
<description>&lt;Crystals CRYSTAL 48MHZ 8PF SMD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="NX2016SA48MEXS00ACS08718">
<description>&lt;b&gt;NX2016SA-48M-EXS00A-CS08718-2&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP20SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TP17SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Edu_IITB_V3.2">
<description>Generated from &lt;b&gt;Edu_IITB_V3.2.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="TMP117MAIDRVT_SON65P200X200X80-7N">
<description>&lt;b&gt;DRV0006B&lt;/b&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
<package name="SAMACSYS_PARTS_SON45P300X300X80-13N">
<description>&lt;b&gt;DFN12L (3x3x0.75 mm)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
<package name="SAMACSYS_PARTS_QFN40P400X400X100-33N">
<description>&lt;b&gt;RSM (S-PVQFN-N32)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
<package name="2450BM14G0011T_2450BM14G0011T">
<description>&lt;b&gt;2450BM14G0011T&lt;/b&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
<package name="LSM6DS3TR-C_LGA-14(2.5X3X0.86)">
<description>&lt;b&gt;LGA-14(2.5x3x0.86)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SamacSys_Parts">
<description>&lt;b&gt;https://eagle.componentsearchengine.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ADPD144RIACEZRL7">
<description>&lt;b&gt;LGA_CAV No Lead Cavity&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
<package name="SOT95P280X110-5N">
<description>&lt;b&gt;DDC (R-PDSO-G5)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ANT1" library="2450AT14A0100T" package="ANTC1608X40N" value="2450AT14A0100T">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Antennas SMALL AREA 2.4G ANT"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.4mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="JOHANSON TECHNOLOGY"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="2450AT14A0100T"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="609-2450AT14A0100T"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Johanson-Technology/2450AT14A0100T?qs=YCa%2FAAYMW01CU618jkZ%252BCw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0603" value="12p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0603" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="C0603" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C0603" value="2.2u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="C0603" value="2.2u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C0603" value="2.2u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="rcl" package="C0603" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="rcl" package="C0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="rcl" package="C0603" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="rcl" package="C0603" value="12p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="rcl" package="C0603" value="8.2p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C38" library="rcl" package="C0603" value="12p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0603" value="10U">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB1" library="Filter" package="BEADC1608X95N" value="FERRITE_BEAD">
<attribute name="CATEGORY" value="Filter"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="FILTER_TYPE" value=""/>
<attribute name="IMPEDANCE_FREQ" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="REVERSE_VOLTAGE" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Ferrite bead"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB2" library="Filter" package="BEADC1608X95N" value="FERRITE_BEAD">
<attribute name="CATEGORY" value="Filter"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="FILTER_TYPE" value=""/>
<attribute name="IMPEDANCE_FREQ" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="REVERSE_VOLTAGE" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Ferrite bead"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="28"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="R0603" value="600">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="JUMP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="R0603" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="rcl" package="R0603" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="R0603" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CHARGINGINPUT" library="Battery Connector" package="3MM_TEST_PAD" value="BATTERY_CONNECTOR"/>
<element name="U$2" library="Custom_JTAG_connector" package="CUST_JTAG_FP" value="CUST_JTAG"/>
<element name="BATTERYINPUT" library="Battery Connector" package="3MM_TEST_PAD" value="BATTERY_CONNECTOR"/>
<element name="Y1" library="ABS05W-32.768KHZ-D-2-T" package="XTAL_ABS05W-32.768KHZ-D-2-T" value="ABS05W-32.768KHZ-D-2-T">
<attribute name="AVAILABILITY" value="In Stock"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" 32.768kHz ±20ppm Crystal 4pF 70 kOhms 2-SMD, No Lead "/>
<attribute name="MF" value="Abracon LLC"/>
<attribute name="MP" value="ABS05W-32.768KHZ-D-2-T"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SMD-2 Abracon LLC"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y2" library="NX2016SA-48M-EXS00A-CS08718" package="NX2016SA48MEXS00ACS08718" value="NX2016SA-48M-EXS00A-CS08718">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Crystals CRYSTAL 48MHZ 8PF SMD"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.5mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="NDK"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="NX2016SA-48M-EXS00A-CS08718"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="344-NX2016SA48S08718"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/NDK/NX2016SA-48M-EXS00A-CS08718?qs=w%2Fv1CP2dgqphCV%2FKDOhaiw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SDA" library="testpad" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TMP_ALRT" library="testpad" package="TP17SQ" value="PTR1TP17SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3V3" library="testpad" package="TP17SQ" value="PTR1TP17SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V_BATT" library="testpad" package="TP17SQ" value="PTR1TP17SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PMIC_SD" library="testpad" package="TP17SQ" value="PTR1TP17SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IMU_INT2" library="testpad" package="TP17SQ" value="PTR1TP17SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IMU_INT1" library="testpad" package="TP17SQ" value="PTR1TP17SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SCL" library="testpad" package="TP17SQ" value="PTR1TP17SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VDDS" library="testpad" package="TP17SQ" value="PTR1TP17SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VDDR" library="testpad" package="TP17SQ" value="PTR1TP17SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D_COUPL" library="testpad" package="TP17SQ" value="PTR1TP17SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PMIC_CHG" library="testpad" package="TP17SQ" value="PTR1TP17SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PMIC_CEN" library="testpad" package="TP17SQ" value="PTR1TP17SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="rcl" package="L2012C" value="1.5n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="6"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="L"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="Edu_IITB_V3.2" package="TMP117MAIDRVT_SON65P200X200X80-7N" value="TMP117MAIDRVT_TMP117MAIDRVT">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value="TMP117MAIDRVT"/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value="https://www.arrow.com/en/products/tmp117maidrvt/texas-instruments?region=nac"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Board Mount Temperature Sensors +/-0.1 C accurate digital temperature sensor with integrated NV memory 6-WSON 0 to 85"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.8mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TMP117MAIDRVT"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="595-TMP117MAIDRVT"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Texas-Instruments/TMP117MAIDRVT?qs=qSfuJ%252Bfl%2Fd7%252B0%2FufpTVPxA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PS1" library="Edu_IITB_V3.2" package="SAMACSYS_PARTS_SON45P300X300X80-13N" value="SAMACSYS_PARTS_STNS01PUR">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value="STNS01PUR"/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value="https://www.arrow.com/en/products/stns01pur/stmicroelectronics?region=nac"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Li-Ion Battery Charger with LDO DFN12EP STMicroelectronics STNS01PUR, Battery Charge Controller IC, 200mA, 12-Pin DFN"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.8mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="STMicroelectronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="STNS01PUR"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="511-STNS01PUR"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/STMicroelectronics/STNS01PUR?qs=DqCdCwOw4%2F5IJ6B3YE6cFg%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="Edu_IITB_V3.2" package="SAMACSYS_PARTS_QFN40P400X400X100-33N" value="SAMACSYS_PARTS_CC2640R2FRSMR">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value="CC2640R2FRSMR"/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value="https://www.arrow.com/en/products/cc2640r2frsmr/texas-instruments?region=nac"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="SimpleLink Bluetooth low energy Wireless MCU"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CC2640R2FRSMR"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="595-CC2640R2FRSMR"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Texas-Instruments/CC2640R2FRSMR?qs=34RfhUjJmKfXCUeIsSXLag%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="Edu_IITB_V3.2" package="2450BM14G0011T_2450BM14G0011T" value="2450BM14G0011T_2450BM14G0011T">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Signal Conditioning 2400-2500MHz 1.8dB TI CC2650 and CC2640"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="JOHANSON TECHNOLOGY"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="2450BM14G0011T"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="609-2450BM14G0011T"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Johanson-Technology/2450BM14G0011T?qs=Gd3Cm49KlLMr9zlz0du82A%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="Edu_IITB_V3.2" package="LSM6DS3TR-C_LGA-14(2.5X3X0.86)" value="LSM6DS3TR-C_LSM6DS3TR-C">
<attribute name="DESCRIPTION" value="STMicroelectronics iNEMO inertial module: 3D accelerometer and 3D gyroscope"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="STMicroelectronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LSM6DS3TR-C"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="511-LSM6DS3TR-C"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/STMicroelectronics/LSM6DS3TR-C?qs=u4fy%2FsgLU9NHwPlhP3LTBw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ADC" library="testpad" package="TP17SQ" value="PTR1TP17SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="rcl" package="L2012C" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="6"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="L"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="SamacSys_Parts" package="ADPD144RIACEZRL7" value="ADPD144RI-ACEZ-RL7">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value="ADPD144RI-ACEZ-RL7"/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value="https://www.arrow.com/en/products/adpd144ri-acez-rl7/analog-devices?region=nac"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="PPG Optical Sensor Module with Integrated Red/IR Emitters and AFE"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.45mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Analog Devices"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ADPD144RI-ACEZ-RL7"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="584-ADPD144RIACEZRL7"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Analog-Devices/ADPD144RI-ACEZ-RL7?qs=chTDxNqvsymLBl9HKcK4vw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0603" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="SamacSys_Parts" package="SOT95P280X110-5N" value="TLV70018DDCT">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value="TLV70018DDCT"/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value="https://www.arrow.com/en/products/tlv70018ddct/texas-instruments?region=nac"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Texas Instruments TLV70018DDCT, LDO Voltage Regulator, 860mA, 1.8 V 2%, 2  5.5 Vin, 5-Pin SOT"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.1mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TLV70018DDCT"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="595-TLV70018DDCT"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Texas-Instruments/TLV70018DDCT?qs=6805eV47Hha9m8%2FCobwJlA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PMIC_SYS" library="testpad" package="TP17SQ" value="PTR1TP17SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="BATTERYINPUT" pad="GND"/>
<contactref element="CHARGINGINPUT" pad="GND"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="Y2" pad="4"/>
<contactref element="Y2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="J4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="PS1" pad="13"/>
<contactref element="PS1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="3V3" pad="TP"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="PS1" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="SDA" pad="TP"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="SCL" pad="TP"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PPG_INT">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V_BATT">
<contactref element="BATTERYINPUT" pad="V_BATT"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="V_BATT" pad="TP"/>
<contactref element="PS1" pad="12"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="PS1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="TMP_ALERT">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="TMP_ALRT" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="IMU_INT2">
<contactref element="IMU_INT2" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="IMU_INT1">
<contactref element="IMU_INT1" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PMIC_SD">
<contactref element="PMIC_SD" pad="TP"/>
<contactref element="PS1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="PMIC_CHG">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="PS1" pad="5"/>
<contactref element="PMIC_CHG" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PMIC_CEN">
<contactref element="PMIC_CEN" pad="TP"/>
<contactref element="PS1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PMIC_ADC">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="ADC" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="PS1" pad="2"/>
<contactref element="PMIC_SYS" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="JTAG_TCK">
<contactref element="U$2" pad="J2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="JTAG_TMS">
<contactref element="U$2" pad="J1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="JTAG_RST">
<contactref element="U$2" pad="J3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="DCDC_SW">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDDR">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="FB1" pad="1"/>
<contactref element="FB2" pad="1"/>
<contactref element="VDDR" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DCOUPL">
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="D_COUPL" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="X32K_Q2">
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="X32K_Q1">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="X48M_P">
<contactref element="Y2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="X48M_N">
<contactref element="Y2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="RF_P">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RF_N">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VDDR_RF">
<contactref element="FB2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="VDDS">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="FB1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="J0"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="VDDS" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="ANT1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="ANT1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V_CHG">
<contactref element="CHARGINGINPUT" pad="V_BATT"/>
<contactref element="PS1" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="PS1" pad="8"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PS1" pad="9"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PS1" pad="10"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+1.8V">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
