**Sample Rate 737.28MHz, Mode 1, All channels On**

AVDD\_1.9V 0.58A

AVDD\_1.15V 0.36A

DRVDD\_1.15V 0.19A

IOVDD\_1.15V 0.31A

**Sample Rate 737.28MHz, Mode 1, Channels B, C, and D powered down**

AVDD\_1.9V 0.22A

AVDD\_1.15V 0.10A

DRVDD\_1.15V 0.09A

IOVDD\_1.15V 0.18A

**Sample Rate 983.04MHz, Mode 1, All channels On**

AVDD\_1.9V 0.63A

AVDD\_1.15V 0.40A

DRVDD\_1.15V 0.24A

IOVDD\_1.15V 0.39A

**Sample Rate 983.04MHz, Mode 1, Channels B, C, and D powered down**

AVDD\_1.9V 0.23A

AVDD\_1.15V 0.11A

DRVDD\_1.15V 0.11A

IOVDD\_1.15V 0.23A