/* ld script for StarterWare */

/* Copyright (C) 2010 Texas Instruments Incorporated. - http://www.ti.com/
 * All rights reserved. */

OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
OUTPUT_ARCH(arm)

SECTIONS
{
    . = 0x80000000;
    . = ALIGN(4);
	ipc_arm      :
	{
		*(ipc_arm)
	}
    
    . = 0x80000010;
    . = ALIGN(4);
	ipc_dsp      :
	{
		*(ipc_dsp)
	}

	. = 0xC1080000;
	. = ALIGN(4);
        .startcode     :
        {
               *init.o      (.text)
        }

	. = ALIGN(4);
	.text      :
	{
		
		*(.text)
	}

	. = ALIGN(4);

	.data : 
	{ 
		*(.data) 
	}
	
	. = ALIGN(4);

	_bss_start = .;
	.bss : 
	{ 
		
		*(.bss) 
	}
        . = ALIGN(4);

	_bss_end = .;	
	
	_stack = 0xC3FFFFFC;
}

