Boot Mode=NOR Flash
Boot Speed=0
Flash Width=1
Flash Timing=8812221d
Configure Peripheral=False
Configure PLL0=True
Configure SDRAM=False
Configure PLL1=True
Configure DDR2=True
Configure LPSC=True
Configure Pinmux=True
Enable CRC=False
Specify Entrypoint=False
Enable Sequential Read=False
Use 4.5 Clock Divider=False
Use DDR2 Direct Clock=False
Use mDDR=False
ROM ID=3
Device Type=1
Input Clock Speed=25
Clock Type=0
PLL0 Pre Divider=1
PLL0 Multiplier=30
PLL0 Post Divider=2
PLL0 Div1=1
PLL0 Div3=5
PLL0 Div7=12
PLL1 Multiplier=12
PLL1 Post Divider=1
PLL1 Div1=2
PLL1 Div2=1
PLL1 Div3=3
Entrypoint=80010000
SDRAM SDBCR=0
SDRAM SDTMR=0
SDRAM SDRSRPDEXIT=0
SDRAM SDRCR=0
DDR2 PHY=c7
DDR2 SDCR=134832
DDR2 SDCR2=0
DDR2 SDTIMR=3a4a3209
DDR2 SDTIMR2=41ec722
DDR2 SDRCR=252
LPSC0 Enable=15+3+
LPSC0 Disable=
LPSC0 SyncRst=
LPSC1 Enable=3+6+
LPSC1 Disable=
LPSC1 SyncRst=
Pinmux=5:1000000+6:1010001+7:111111+8:11111111+9:11111111+10:11111111+11:11111111+12:11111111+
App File String=C:\My Work\TI Workspace\ARM-Boot\Debug\ARM-Boot.out;C:\My Work\TI Workspace\testBoot\Debug\testBoot.out;
AIS File Name=