chkusb.sh Version 0.2.6

Linux am57xx-evm 4.4.41 #154 SMP PREEMPT Tue Jan 23 04:33:36 PST 2018 armv7l GNU/Linux

USB initialization failed

usb@48890000: host,

usb@488d0000: otg,

Gadget Kernel Config: g\_zero is enabled

Gadget Kernel Config: g\_audio is enabled

Gadget Kernel Config: g\_ether is enabled

Gadget Kernel Config: g\_ncm is enabled

Gadget Kernel Config: g\_mass\_storage is enabled

Gadget Kernel Config: g\_serial is enabled

Gadget Kernel Config: g\_printer is enabled

gadget driver loaded: (none)

The list of USB gadget drivers installed:

/lib/modules/4.4.41/kernel/drivers/usb/gadget/:

function/

legacy/

libcomposite.ko

udc/

/lib/modules/4.4.41/kernel/drivers/usb/gadget/function:

u\_ether.ko

u\_serial.ko

usb\_f\_acm.ko

usb\_f\_ecm.ko

usb\_f\_ecm\_subset.ko

usb\_f\_fs.ko

usb\_f\_hid.ko

usb\_f\_mass\_storage.ko

usb\_f\_midi.ko

usb\_f\_ncm.ko

usb\_f\_obex.ko

usb\_f\_printer.ko

usb\_f\_rndis.ko

usb\_f\_serial.ko

usb\_f\_ss\_lb.ko

usb\_f\_uac2.ko

usb\_f\_uvc.ko

/lib/modules/4.4.41/kernel/drivers/usb/gadget/legacy:

g\_acm\_ms.ko

g\_audio.ko

g\_cdc.ko

g\_dbgp.ko

g\_ether.ko

g\_ffs.ko

g\_hid.ko

g\_mass\_storage.ko

g\_midi.ko

g\_multi.ko

g\_ncm.ko

g\_printer.ko

g\_serial.ko

g\_webcam.ko

g\_zero.ko

gadgetfs.ko

/lib/modules/4.4.41/kernel/drivers/usb/gadget/udc:

udc-core.ko