******************************************************************************
               TMS320C6x Linker PC v7.4.22                     
******************************************************************************
>> Linked Thu Nov 01 19:57:07 2018

OUTPUT FILE NAME:   <test.out>
ENTRY POINT SYMBOL: "_c_int00"  address: 000109c0


MEMORY CONFIGURATION

         name            origin    length      used     unused   attr    fill
----------------------  --------  ---------  --------  --------  ----  --------
  NEARRAM               00000001   00007fff  00000000  00007fff  RWIX
  RAM                   00008000   fffffffe  00009030  ffff6fce  RWIX


SEGMENT ALLOCATION MAP

run origin  load origin   length   init length attrs members
----------  ----------- ---------- ----------- ----- -------
00008000    00008000    00008000   00000000    rw-
  00008000    00008000    00008000   00000000    rw- .sysmem
00010000    00010000    00000be0   00000be0    r-x
  00010000    00010000    00000be0   00000be0    r-x .text
00010be0    00010be0    00000400   00000000    rw-
  00010be0    00010be0    00000400   00000000    rw- .stack
00010fe0    00010fe0    00000020   00000020    rw-
  00010fe0    00010fe0    00000020   00000020    rw- .fardata
00011000    00011000    00000030   00000030    r--
  00011000    00011000    00000030   00000030    r-- .cinit


SECTION ALLOCATION MAP

 output                                  attributes/
section   page    origin      length       input sections
--------  ----  ----------  ----------   ----------------
.init_array 
*          0    00008000    00000000     UNINITIALIZED

.sysmem    0    00008000    00008000     UNINITIALIZED
                  00008000    00000008     rts6600_elf.lib : memory.obj (.sysmem)
                  00008008    00007ff8     --HOLE--

.text      0    00010000    00000be0     
                  00010000    00000180     rts6600_elf.lib : copy_decompress_rle.obj (.text:__TI_decompress_rle_core)
                  00010180    00000180                     : memory.obj (.text:malloc)
                  00010300    00000100                     : autoinit.obj (.text:_auto_init_elf)
                  00010400    00000100                     : cpy_tbl.obj (.text:copy_in)
                  00010500    000000c0                     : exit.obj (.text:exit)
                  000105c0    000000c0     main.obj (.text)
                  00010680    000000c0     rts6600_elf.lib : tls.obj (.text:tls:init:__TI_tls_init)
                  00010740    000000a0                     : memory.obj (.text:_minit)
                  000107e0    000000a0                     : memcpy64.obj (.text:memcpy)
                  00010880    000000a0                     : memory.obj (.text:minsert)
                  00010920    000000a0                     : memory.obj (.text:mremove)
                  000109c0    00000080                     : boot.obj (.text:_c_int00)
                  00010a40    00000080                     : memory.obj (.text:calloc)
                  00010ac0    00000060                     : cpp_init.obj (.text:__TI_cpp_init)
                  00010b20    00000040                     : args_main.obj (.text:_args_main)
                  00010b60    00000020                     : _lock.obj (.text:_nop)
                  00010b80    00000020                     : exit.obj (.text:abort)
                  00010ba0    00000020                     : copy_decompress_none.obj (.text:decompress:none:__TI_decompress_none)
                  00010bc0    00000020                     : copy_decompress_rle.obj (.text:decompress:rle24:__TI_decompress_rle24)

.stack     0    00010be0    00000400     UNINITIALIZED
                  00010be0    00000008     rts6600_elf.lib : boot.obj (.stack)
                  00010be8    000003f8     --HOLE--

.fardata   0    00010fe0    00000020     
                  00010fe0    0000000c     rts6600_elf.lib : exit.obj (.fardata)
                  00010fec    0000000c                     : memory.obj (.fardata)
                  00010ff8    00000008                     : _lock.obj (.fardata)

.cinit     0    00011000    00000030     
                  00011000    0000001f     (.cinit..fardata.load) [load image, compression = rle]
                  0001101f    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                  00011020    00000008     (__TI_handler_table)
                  00011028    00000008     (__TI_cinit_table)


LINKER GENERATED COPY TABLES

__TI_cinit_table @ 00011028 records: 1, size/record: 8, table size: 8
	.fardata: load addr=00011000, load size=0000001f bytes, run addr=00010fe0, run size=00000020 bytes, compression=rle


LINKER GENERATED HANDLER TABLE

__TI_handler_table @ 00011020 records: 2, size/record: 4, table size: 8
	index: 0, handler: __TI_decompress_rle24
	index: 1, handler: __TI_decompress_none


GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name 

address    name
--------   ----
00010b80   C$$EXIT
00011028   __TI_CINIT_Base
00011030   __TI_CINIT_Limit
00011020   __TI_Handler_Table_Base
00011028   __TI_Handler_Table_Limit
UNDEFED    __TI_INITARRAY_Base
UNDEFED    __TI_INITARRAY_Limit
00010fe0   __TI_STACK_END
00000400   __TI_STACK_SIZE
00000000   __TI_STATIC_BASE
00008000   __TI_SYSMEM_SIZE
UNDEFED    __TI_TLS_INIT_Base
UNDEFED    __TI_TLS_INIT_Limit
00000001   __TI_args_main
00010ac0   __TI_cpp_init
00010ba0   __TI_decompress_none
00010bc0   __TI_decompress_rle24
00010fe8   __TI_enable_exit_profile_output
ffffffff   __TI_pprof_out_hndl
ffffffff   __TI_prof_data_size
ffffffff   __TI_prof_data_start
00010680   __TI_tls_init
ffffffff   __binit__
ffffffff   __c_args__
00010b20   _args_main
00010300   _auto_init_elf
000109c0   _c_int00
00010fe0   _cleanup_ptr
00010fe4   _dtors_ptr
00010ff8   _lock
00010740   _minit
00010b60   _nop
00010be0   _stack
00008000   _sys_memory
00010ffc   _unlock
00010b80   abort
ffffffff   binit
00010a40   calloc
00010400   copy_in
00010500   exit
000105c0   main
00010180   malloc
000107e0   memcpy


GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address 

address    name
--------   ----
00000000   __TI_STATIC_BASE
00000001   __TI_args_main
00000400   __TI_STACK_SIZE
00008000   __TI_SYSMEM_SIZE
00008000   _sys_memory
00010180   malloc
00010300   _auto_init_elf
00010400   copy_in
00010500   exit
000105c0   main
00010680   __TI_tls_init
00010740   _minit
000107e0   memcpy
000109c0   _c_int00
00010a40   calloc
00010ac0   __TI_cpp_init
00010b20   _args_main
00010b60   _nop
00010b80   C$$EXIT
00010b80   abort
00010ba0   __TI_decompress_none
00010bc0   __TI_decompress_rle24
00010be0   _stack
00010fe0   __TI_STACK_END
00010fe0   _cleanup_ptr
00010fe4   _dtors_ptr
00010fe8   __TI_enable_exit_profile_output
00010ff8   _lock
00010ffc   _unlock
00011020   __TI_Handler_Table_Base
00011028   __TI_CINIT_Base
00011028   __TI_Handler_Table_Limit
00011030   __TI_CINIT_Limit
ffffffff   __TI_pprof_out_hndl
ffffffff   __TI_prof_data_size
ffffffff   __TI_prof_data_start
ffffffff   __binit__
ffffffff   __c_args__
ffffffff   binit
UNDEFED    __TI_INITARRAY_Base
UNDEFED    __TI_INITARRAY_Limit
UNDEFED    __TI_TLS_INIT_Base
UNDEFED    __TI_TLS_INIT_Limit

[43 symbols]
